[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# server

モード: サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-sg)# [no] server SERVER [vrf VRFNAME] [auth-port <0-65535>] [acct-port <0-65535>]`

対象認証サーバーグループにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は認証サーバーグループからRADIUSサーバーを削除する。
本コマンドで指定するRADIUSサーバーは、あらかじめradius-server hostコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|HOSTNAME}`
| RADIUSサーバーのIPアドレスまたはホスト名
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスを使用する
`auth-port <0-65535>` | RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること
`acct-port <0-65535>` | RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。radius-server hostコマンドの同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること

### 注意・補足事項

■ RADIUSサーバーを複数設定するときは、すべて同一のVRFインスタンス（グローバルVRFインスタンスを含む）所属のものを指定する必要がある。異なるVRFインスタンスに所属するRADIUSサーバーを複数設定することはサポート対象外。
■ 無線LANコントローラー機能では、管理下のアクセスポイント（AP）が無線クライアント認証（WPAエンタープライズ）に使用するRADIUSサーバーを指定するために、本コマンドを流用している。
無線LANコントローラー機能における本コマンドの設定方法については、radius accounting groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）、radius authentication groupコマンド（WPAエンタープライズ設定モード）を参照。

### コマンドツリー

    aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server（サーバーグループモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN