[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# router ipv6 ospf

モード: グローバルコンフィグモード --> OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config)# [no] router ipv6 ospf [PROCID]`

OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFv3モードに移行する。
OSPFv3ルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFv3モードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFv3ルーティングプロセスを停止し、OSPFv3のグローバル設定（OSPFv3モード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFv3モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`PROCID` | OSPFv3ルーティングプロセスのID。最大31文字。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない

### 使用例

■ OSPFv3ルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFv3モードに入る。

    awplus(config)# router ipv6 ospf ↓
    awplus(config-router)#

■ OSPFv3ルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ipv6 ospf ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- area authentication ipsec（OSPFv3モード）
             +- area default-cost（OSPFv3モード）
             +- area encryption ipsec（OSPFv3モード）
             +- area range（OSPFv3モード）
             +- area stub（OSPFv3モード）
             +- area virtual-link（OSPFv3モード）
             +- area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
             +- area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）
             +- auto-cost reference-bandwidth（OSPFv3モード）
             +- default-metric（OSPFv3モード）
             +- distance（OSPFv3モード）
             +- max-concurrent-dd（OSPFv3モード）
             +- passive-interface（OSPFv3モード）
             +- redistribute（OSPFv3モード）
             +- router-id（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

router ipv6 vrf ospf（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN