[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# router-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config)# router-id A.B.C.D`

`(config)# no router-id`

システムのルーターIDを設定する。
no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
ルーターIDを設定するコマンドはいくつかあるが、OSPFでは次の順序で使用される。

1. OSPFモードのospf router-idコマンドかrouter-idコマンドでOSPFルーティングプロセス固有のルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
2. OSPFルーティングプロセス固有のルーターIDは設定されていないが、グローバルコンフィグモードのrouter-idコマンドでシステムのルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
3. ループバックインターフェース（lo）にIPアドレスが設定されている場合、その中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。
4. 1～3のいずれも未設定の場合は、ループバック（lo）以外のインターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

すでに隣接関係が確立している状態でルーターIDを変更した場合、新しいルーターIDはシステム再起動後、あるいは、OSPFルーティングプロセスの再起動後から有効になる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router-id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ip ospf process（特権EXECモード）
ospf router-id（OSPFモード）
router-id（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show router-id（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN