[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim dense-mode interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim dense-mode interface [detail]`

（PIM-DM）PIM-DMインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ip pim dense-mode interface ↓
    Total configured interfaces: 3   Maximum allowed: 32
    Total active interfaces:     3

    Address          Interface VIFIndex Ver/   Nbr
                                        Mode   Count
    172.16.10.1      vlan10    0        v2/D   0
    172.17.10.1      vlan20    1        v2/D   1
    172.18.10.1      vlan30    2        v2/D   1

表 1：オプション未指定時
Total configured interfaces | 設定済みPIM-DMインターフェースの数
Maximum allowed | 設定可能なPIM-DMインターフェースの数
Total active interfaces | 動作中のPIM-DMインターフェースの数
Address | インターフェースのIPアドレス
Interface | インターフェース名
VIFIndex | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Ver/Mode | PIMバージョン（v2 = version 2）/モード（D = Dense）
Nbr Count | インターフェース上の隣接ルーター数

    awplus> show ip pim dense-mode interface detail ↓
    vlan10 (vif-id: 0):
      Address 172.16.10.1
      Hello period 30 seconds
      Max Graft Retries: infinite
      Over-ride interval 2500 milli-seconds
      Propagation-delay 1000 milli-seconds
      Neighbors: none
    vlan20 (vif-id: 1):
      Address 172.17.10.1
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 11 seconds
      Max Graft Retries: infinite
      Over-ride interval 2500 milli-seconds
      Propagation-delay 1000 milli-seconds
      Neighbors:
        172.17.10.2
    vlan30 (vif-id: 2):
      Address 172.18.10.1
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 9 seconds
      Max Graft Retries: infinite
      Over-ride interval 2500 milli-seconds
      Propagation-delay 1000 milli-seconds
      Neighbors:
        172.18.10.2

表 2：detailオプション指定時
vlan10（一例） | インターフェース名
vif-id | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Address | インターフェースのIPアドレス
Hello period | Helloメッセージの送信間隔（秒）
Next Hello in | 次のHelloメッセージ送信までの時間（秒）
Max Graft Retries | Graftメッセージの最大再送回数
Over-ride interval | Override Intervalタイマー値（ミリ秒）
Propagation-delay | Propagation Delayタイマー値（ミリ秒）
Neighbors | インターフェース上の隣接ルーター一覧

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ip pim hello-interval（インターフェースモード）
ip pim max-graft-retries（インターフェースモード）
ip pim propagation-delay（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN