[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# redistribute

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# redistribute {connected|static|ospf|bgp} [metric <0-16>] [route-map NAME]`

`(config-router)# no redistribute {connected|static|ospf|bgp}`

指定した種類の非RIP経路をRIP経路表に追加する。これは、非RIP経路をRIPで再通知するための設定。
no形式で実行した場合は指定した種類の非RIP経路をRIP経路表から削除する。

### パラメーター

`connected` | 非RIPインターフェースの直結経路（networkコマンドで指定していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`ospf` | OSPF経路。OSPFインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`bgp` | BGP経路
`metric <0-16>` | 指定した種類の非RIP経路をRIPで再通知するときのメトリック。省略時はdefault-metricコマンドで設定した値が使われる。同コマンドのデフォルト値は1
`route-map NAME` | ルートマップ名。特定の非RIP経路だけを再通知したい、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

### 使用例

    awplus(config)# do show ip rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP

       Network            Next Hop         Metric From            If     Time
    Rc 192.168.10.0/24                          1                 vlan10
    Rc 192.168.20.0/24                          1                 vlan20
    Rc 192.168.30.0/24                          1                 vlan30

    awplus(config)# do show ip route ↓
    Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
           O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
           i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
           * - candidate default

    C       192.168.10.0/24 is directly connected, vlan10
    C       192.168.20.0/24 is directly connected, vlan20
    C       192.168.30.0/24 is directly connected, vlan30
    S       192.168.110.0/24 [1/0] via 192.168.10.32, vlan10

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# redistribute static ↓
    awplus(config-router)# do show ip rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP

       Network            Next Hop         Metric From            If     Time
    Rc 192.168.10.0/24                          1                 vlan10
    Rc 192.168.20.0/24                          1                 vlan20
    Rc 192.168.30.0/24                          1                 vlan30
    S  192.168.110.0/24   192.168.10.32         1                 vlan10

■ VRFインスタンス「blue」に設定する場合。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf blue ↓
    awplus(config-router-af)# redistribute static metric 15 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ ルートマップ（route-mapパラメーター）によって特定経路のメトリックを明示的に指定している場合、metricパラメーターで指定した値は該当経路に対しては意味を持たない（ルートマップによる設定値が優先される）。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- redistribute（RIPモード）

### 関連コマンド

default-information originate（RIPモード）
default-metric（RIPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show ip rip（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN