[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# max-paths ebgp

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# max-paths ebgp <2-64>`

`(config-router)# no max-paths ebgp`

同一宛先に対するIPv4 eBGP経路エントリー（ECMPパス）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
未設定時の最大数は1（ECMP無効）。

### パラメーター

`<2-64>` | 同一宛先に対するIPv4 eBGP経路エントリーの最大数。非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定の場合は`<2-8>`

### 使用例

■ グローバルVRFインスタンスに対する設定はBGPモードで行う。

    awplus(config-router)# max-paths ebgp 4 ↓

■ 非グローバルVRFインスタンス（作成したVRFインスタンス）に対する設定は、address-family ipv4コマンドでVRFインスタンス名を指定してから行う。

    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf red ↓
    awplus(config-router-af)# max-paths ebgp 4 ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- max-paths ebgp（BGPモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（BGPモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN