[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth dhcp-framed-ip-lease

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth dhcp-framed-ip-lease`

対象のMACベース認証ポート、802.1X認証ポートでSupplicantが認証に成功した場合、該当SupplicantのMACアドレスに対する静的割り当て用のIPアドレスとして、RADIUSサーバーから通知されたFramed-IP-Address (8) 属性値をDHCPサーバーに自動登録するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth dhcp-framed-ip-leaseコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dhcp-framed-ip-lease（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth dhcp-framed-ip-lease（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth profile（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN