[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy auth-port

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# proxy auth-port <1-65535> acct-port <1-65535>`

`(config-radproxy)# no proxy auth-port acct-port`

RADIUSプロキシーの認証用、アカウンティング用それぞれのUDPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`auth-port <1-65535>` | 認証用UDPポート番号。初期値は1812
`acct-port <1-65535>` | アカウンティング用UDPポート番号。初期値は1813

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- proxy auth-port（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN