[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service dhcp-snooping

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# service dhcp-snooping [per-vlan]`

`(config)# no service dhcp-snooping`

システム全体でDHCP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はDHCP Snoopingを無効にする。
初期設定は無効。
DHCP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっており、さらに、DHCPサーバーが接続されているポートをip dhcp snooping trustコマンドで「Trustedポート」として指定する必要がある。

### パラメーター

`per-vlan` | DHCP Snoopingの制御をVLAN単位で行う場合に指定する。本オプション指定時はDHCP Snoopingを有効にしたVLANごとにACLエントリーが設定されるため、ACL消費量が増加する可能性がある

### 注意・補足事項

■ per-vlanオプション使用時、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）でDHCP Snoopingを有効化していないVLANが存在する場合は、該当VLANに対してip dhcp snooping disable-l2-floodingコマンド（インターフェースモード）を設定すること。
■ DHCP Snoopingとダブルタグ環境におけるVLANトランスレーションを同一ポート上で併用する場合は、本コマンドでDHCP Snoopingを有効化するときにper-vlanオプションを指定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping（インターフェースモード）
ip dhcp snooping disable-l2-flooding（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN