[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# beacon-rssi-threshold

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# beacon-rssi-threshold <0-91>`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no beacon-rssi-threshold`

対象チャンネルブランケットにおけるビーコンのRSSIしきい値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は30。

### パラメーター

`<0-91>` | ビーコンのRSSIしきい値。初期値は30

### 注意・補足事項

■ 初期値より変更しないでください。チャンネルブランケット環境下における接続・通信状況のトラブルシューティング時などで設定変更する項目となるため、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- beacon-rssi-threshold（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN