[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# set bandwidth-class

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# set bandwidth-class {green|yellow|red}`

`(config-pmap-c)# no set bandwidth-class`

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定した帯域クラスを割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時の帯域クラス割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

### パラメーター

`green` | 帯域クラスGreenを割り当てる
`yellow` | 帯域クラスYellowを割り当てる
`red` | 帯域クラスRedを割り当てる

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- set bandwidth-class（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN