[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# source-interface

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# source-interface {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config-radproxy)# no source-interface`

RADIUSプロキシーが上位RADIUSサーバーとの通信時に始点として使用するIPアドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスの指定を削除し、システムに始点アドレスを選ばせる（送出インターフェースのIPアドレスを使う）よう設定する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレス。本製品のインターフェースに設定してあるIPアドレスを指定すること
`IFNAME` | RADIUSパケットの始点IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定したインターフェースがダウンしているかIPアドレスを持っていない場合は、送出インターフェースのIPアドレスを使う

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- source-interface（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN