[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim cisco-register-checksum

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim cisco-register-checksum [group-list LISTNAME]`

（PIM-SMv6）Registerメッセージのチェックサムを計算するときに、PIMメッセージ全体を対象とするよう設定する。名前付き標準IPv6アクセスリストを指定することで、特定マルチキャストグループのRegisterメッセージだけを対象にすることもできる。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、Registerメッセージのチェックサムを計算するとき、PIMヘッダーだけを対象とする。

### パラメーター

`group-list LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。特定のマルチキャストグループに対してのみ、本コマンドを適用したい場合に指定する。対象とするグループをpermitするよう設定しておくこと

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim cisco-register-checksum（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN