[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp sa-cache-timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp sa-cache-timeout <75-300>`

`(config)# no ip msdp sa-cache-timeout`

MSDP SA（Source-Active）キャッシュの保持時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<75-300>` | SAキャッシュの保持時間。単位は秒。初期値は75

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN