[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack mixed-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# [no] stack mixed-mode`

ミックススタックを有効にする。
no形式で実行した場合はミックススタックを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。
■ ミックススタックを利用するにはMixed Mode VCStackingライセンスが必要。その他、ミックススタックの仕様や初期設定については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack mixed-mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN