[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# shutdown

モード: BFDピアモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-peer)# [no] shutdown`

対象BFDピアを無効にする（AdminDown状態にする）。
no形式で実行した場合は対象BFDピアを有効に戻す。
初期設定は有効。

### 使用例

■ BFDピア192.0.2.6を無効にする。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6 ↓
    awplus(config-peer)# shutdown ↓

■ BFDピア192.0.2.6を有効にする。

    awplus(config)# bfd peer 192.0.2.6 ↓
    awplus(config-peer)# no shutdown ↓

### コマンドツリー

    bfd peer (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shutdown（BFDピアモード）

### 関連コマンド

service bfd（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN