[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mrp ring

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`# show mrp ring {NAME}`

MRPリングの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | MRPリングID

### 使用例

    awplus# show mrp ring 1 ↓

    MRP Ring 1
      Domain ID                                  FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
      Domain Name                                MRP Ring 1
      Operating Mode                             CLI
      Configured Role                            Manager
      Network Status                             CLOSED
      Port1                                      port1.0.1
        Status                                   Forwarding
      Port2                                      port1.0.2
        Status                                   Forwarding
      VLAN ID                                    1
      React on Link Change                       Yes
      Non-blocking MRC Supported                 Yes
      Profile                                    200 ms
        Topology Change Request Interval         10ms
        Topology Change Repeat Count             3
        Short Test Frame Interval                10ms
        Default Test Frame Interval              20ms
        Test Monitoring Interval Count           3
        Test Monitoring Extended Interval Count  N/A

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-id（MRPリングモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN