[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 ospf virtual-links

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf virtual-links`

仮想リンクのOSPFv3認証ステータスを表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf virtual-links ↓
    Virtual Link VLINK1 to router 10.10.10.5 is up
      Transit area 0.0.0.1 via interface vlan1, instance ID 0
      Local address 2001:db8:2222:10::1/128
      Remote address 2001:db8:2222:10::5/128
      MD5 Authentication SPI 1101
      Transmit Delay is 1 sec, State Point-To-Point,
      Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
        Hello due in 00:00:05
        Adajcency state Full

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### 関連コマンド

area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link（OSPFv3モード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN