[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor restart-time

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} restart-time <1-3600>`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおける推定リスタート所要時間（Restart Time）の値（指定したBGPピアまたはBGPピアグループにだけ適用する値）を指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期値は未設定。
本コマンドによるピア固有の設定は、bgp graceful-restart restart-timeコマンドによる全体設定よりも優先される。本コマンド未設定のピアに対しては、全体設定が使用される。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-3600>` | グレースフルリスタートの処理を開始してから、BGPセッションを再確立するまでにかかると予想される最大時間（秒）。この値はBGPセッションの確立時にピアに通知されるもので、本製品（リスタートルーター）がリスタートしたとき、グレースフルリスタート対応ピア（レシーブルーター）はこの時間が経過しても本製品とのセッションを再確立できない場合に、（保持していた）リスタート前に本製品から学習した経路情報を削除する。初期値は未設定（未設定時はbgp graceful-restart restart-timeコマンドによる全体設定値を使用。同コマンドの初期値は120）

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor restart-time（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN