[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear loop-protection counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# clear loop-protection [interface IFRANGE] counters`

指定したスイッチポートのLDF検出関連統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 関連コマンド

show loop-protection（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN