[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# profile

モード: MRPリングモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# profile {200 | 500}`

`(config-mrp-ring)# no profile`

MRPリングにおける障害時の（最大）切り替え時間を設定する。
初期設定は200ミリ秒。
no形式で実行すると初期設定に戻る。

### パラメーター

`200` | 回復時間の間隔を200ミリ秒に設定する
`500` | 回復時間の間隔を500ミリ秒に設定する

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- profile（MRPリングモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN