[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show udld

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`# show udld`

UDLDの設定の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show udld ↓
    Status          : Enabled
    Mode            : Normal
    Message-Interval: 7 seconds
    Timeout-Interval: 5 seconds
    Disable-Period  : 15 seconds

    [Fiber-Ports]
    Port         Status   Mode       Directional-State
    ------------ -------- ---------- -----------------
    port1.0.x    Enabled  Aggressive Bidirectional
    port1.0.y    Disabled Normal
    ...

表 1
Status | UDLDの状態。Enabled（有効）または、Disabled（無効）
Mode | UDLDのモード。Normal(ノーマルモード)または、Aggressive（アグレッシブモード）
Message-Interval | UDLD PDUの送信間隔 (秒)
Timeout-Interval | ディテクションウィンドウの長さ (秒)
Disable-Period | Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間 (秒)。 Infinity は無制限
Fiber-Ports | 以下の項目は、光スイッチポートのみ表示される
Port | ポート番号
Status | ポートの設定状態。Enabled（有効）または、Disabled（無効）
Mode | UDLDのモード。Normal(ノーマルモード)または、Aggressive（アグレッシブモード）
Directional-State | UDLD の稼働状況。（Unknown、Neighbor's echo is empty、Bidirectional、Unidirectional、Transmit-to-receive loop、Mismatch with neighbor state reported のいずれか）

### 関連コマンド

udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
udld enable（グローバルコンフィグモード）
udld time disable-period（グローバルコンフィグモード）
udld time message-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN