[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# router-id

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# router-id A.B.C.D`

`(config-router)# no router-id`

OSPFv3ルーティングプロセスが使用するルーターIDを設定する。no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
OSPFv3を使用する場合は、必ず本コマンドでルーターIDを設定すること。
すでに隣接関係が確立している状態でルーターIDを変更した場合、新しいルーターIDはシステム再起動後、あるいは、OSPFv3ルーティングプロセスの再起動後から有効になる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### 使用例

■ OSPFv3ルーターIDを設定する。

    awplus(config-router)# router-id 10.10.10.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
    router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- router-id（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN