[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 traffic-filter insert-before

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`(config-if)# ipv6 traffic-filter NEWLIST insert-before EXISTINGLIST`

指定した既存アクセスリストの前にハードウェアIPv6アクセスリストを挿入する。

### パラメーター

`NEWLIST` | 挿入するハードウェアアクセスリスト
| `LISTNAME` | 挿入するハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）
`EXISTINGLIST` | 既存のハードウェアアクセスリスト
| `<3000-3699>` | 既存のハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | 既存のハードウェアMACアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 既存のハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

### 使用例

■ ポート1.0.1を対象とするインターフェース・ハードウェアパケットフィルターにおいて、ハードウェアIPv6アクセスリストaclv6-01の前にaclv6-00を追加する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 traffic-filter aclv6-00 insert-before aclv6-01 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 traffic-filter insert-before（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-group insert-before（インターフェースモード）
access-group（インターフェースモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 traffic-filter（インターフェースモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN