[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp mesh-group

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp mesh-group GROUPNAME local-address A.B.C.D`

`(config)# no ip msdp mesh-group GROUPNAME`

MSDPメッシュグループを作成する。
no形式で実行した場合は、指定したメッシュグループを削除する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | MSDPメッシュグループ名
`local-address A.B.C.D` | 該当MSDPメッシュグループ所属メンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス

### 使用例

MSDPメッシュグループ「group」を作成する。

    awplus(config)# ip msdp mesh-group group local-address 192.168.1.5 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp mesh-group（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp mesh-group member（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp mesh-group（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN