[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# detect-multiplier

モード: BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-profile)# detect-multiplier <2-255>`

`(config-profile)# no detect-multiplier`

BFDコントロールパケットによる障害検出時間（Detection time）を決定するための乗数値（Detection multiplier）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は3。
Detection timeは、ネゴシエーションで決定されたBFDピアのコントロールパケット送信間隔（ミリ秒）に、本コマンドの設定値をかけることで得られる。
たとえば、送信間隔が300ミリ秒で本コマンドの設定値が3の場合、Detection time は 300 x 3 で 900ミリ秒となる。
この場合、BFDピアからのコントロールパケットを受信できない状態が900ミリ秒続くと、BFDセッションがダウンしたものと見なし、状態フィールドにDownをセットしたコントロールパケットをBFDピアに送信する。

### パラメーター

`<2-255>` | 障害検出乗数。初期値は3

### 使用例

■ BFDプロファイル「abc」において障害検出乗数を5に設定する。

    awplus(config)# bfd profile abc ↓
    awplus(config-profile)# detect-multiplier 5 ↓

### 注意・補足事項

■ VCS構成でBFDを使用する場合、BFDコントロールパケットによる障害検出時間（Detection time）が 6000ミリ秒以上になるように設定する必要がある。Detection timeは、transmit-intervalコマンドとdetect-multiplierコマンドの設定値をかけることで求められる。

    Detection time (ミリ秒) = transmit-interval × detection-multiplier

### コマンドツリー

    bfd profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- detect-multiplier（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
receive-interval（BFDプロファイルモード）
transmit-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）
echo-interval（BFDプロファイルモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN