[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# destination

モード: フローエクスポーターモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`(config-flow-exporter)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-flow-exporter)# no destination`

IPFIXコレクターのIPv4、IPv6アドレスまたはドメイン名を指定する。
no形式で実行した場合は、IPFIXエクスポーターに指定したIPFIXコレクターを無効にする。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`HOSTNAME` | ドメイン名

### 注意・補足事項

■ HOSTAMEでIPFIXコレクターを指定するためには、本コマンドだけでなく以下の設定も必要なので注意。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）

### コマンドツリー

    flow exporter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- destination（フローエクスポーターモード）

### 関連コマンド

transport（フローエクスポーターモード）
flow exporter（グローバルコンフィグモード）
show flow exporter（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN