[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vrrp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / VRRP

`> show vrrp [<1-255> IFNAME] [brief]`

VRRPの設定や状態を表示する。

### パラメーター

`<1-255>` | バーチャルルーターID（VRID）。省略時はすべてのバーチャルルーターが対象となる
`IFNAME` | 該当バーチャルルーターが使用するIPインターフェース
`brief` | 簡易表示をする

### 使用例

    awplus# show vrrp ↓
    VMAC enabled
    Address family IPv4
    VRRP Id: 1 on interface: vlan2
    State: AdminUp - Master
     Virtual IP address: 192.168.1.2 (Not-owner)
     Priority is 100
     Advertisement interval: 100 centiseconds
     Preempt mode: TRUE
     Multicast membership on IPv4 interface vlan2: JOINED
    Transition mode: FALSE
     Accept mode: FALSE
     Master address: 192.168.1.3

    awplus# show vrrp brief ↓
    Interface  Grp Prio Own Pre State      Virtual IP
     vlan2       2  100   N   P Master     192.168.2.254

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

### 関連コマンド

advertisement-interval（VRRPモード）
circuit-failover（VRRPモード）
disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
preempt-mode（VRRPモード）
priority（VRRPモード）
router vrrp（グローバルコンフィグモード）
virtual-ip（VRRPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN