[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

MLD Snoopingは、VLAN環境において不要なIPv6マルチキャストトラフィックをフィルタリングする機能です（MLDv1/v2対応）。
MLD Snoopingを使わない場合、マルチキャストパケットはサブネット（VLAN）単位で配送されます。すなわち、VLAN内にグループメンバーが1台でもいると、同一VLAN内のすべてのポートにパケットが転送されてしまいます。
MLD Snoopingを有効にすると、本製品は各ポートで交換されるMLDメッセージを監視して、受信者の存在するポートにだけ該当グループのトラフィックを配送するようになります。

> Note

> > スタティックIPv6マルチキャストルーティングを使用する場合、IPv6マルチキャストが流れるインターフェースでは MLD Snooping を無効にしないでください（MLD Snoopingは初期状態で有効になっています）。

## 基本設定

■ MLD Snoopingは、初期状態で有効になっています。
MLD Snoopingはレイヤー2の機能であるため、本製品をレイヤー2スイッチとして使用する場合でも利用できます。次図のように、上位にマルチキャスト対応のIPv6ルーターが存在する場合、特別な設定をすることなくMLD Snoopingを利用できます。

■ 初期設定で有効になっているReport抑制機能は、ホストを接続する末端スイッチ用です。直接ホストを接続しないスイッチでは、Report抑制機能を無効化してください。これには、ipv6 mld snooping report-suppressionコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 mld snooping report-suppression ↓

■ MLD Snoopingを無効にするには、グローバルコンフィグモードのipv6 mld snoopingコマンドをno形式で実行します。再度有効にするには、同コマンドを通常形式で実行してください。

    awplus(config)# no ipv6 mld snooping ↓

> Note

> > グローバルコンフィグモードのipv6 mld snoopingコマンドでMLD Snoopingの有効・無効を変更した場合は、設定を保存してシステムを再起動してください。

■ 特定のインターフェースでMLD Snoopingを無効にするには、該当インターフェースのインターフェースモードに移動し、ipv6 mld snoopingコマンドをno形式で実行してください。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 mld snooping ↓

## 注意事項

### MLD Snoopingは最初の100 VLANでのみ使用可能

MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の100 VLANでのみ使用可能です。
■ システム起動時には、スタートアップコンフィグ内のvlanコマンドで指定された順序にしたがってVLANが作成されますが、デフォルトVLAN（vlan1）は最初から存在しているため必ず1番目となります。
たとえば、スタートアップコンフィグに次のような記述がある場合を考えます。

    vlan database
     vlan 2-200 state enable

この場合、VLAN作成順序は、つねに存在するデフォルトVLAN（vlan1）が先頭に入るため、vlan1、vlan2、vlan3 ... vlan200 の順となります。
この構成においてMLD Snooping機能が動作するのは先頭の100 VLAN、すなわち、vlan1 ～ vlan100 だけです。MLD Snooping機能は初期設定で有効ですが、101番目以降に作成された vlan101 ～ vlan200 では動作しません。これは、vlan1 ～ vlan100 で MLD Snooping機能を無効化した場合でも同じです。
■ 作成順が101番目以降のVLANでMLD Snooping機能を使いたい場合は、スタートアップコンフィグを手で編集し、MLD Snoopingを使いたいVLANをvlanコマンドの先頭に記述して再起動してください。
たとえば、前述の構成において、vlan151 ～ vlan200 でMLD Snooping機能を有効化したい場合は、スタートアップコンフィグ内のvlanコマンドを次のように編集し、再起動します。

    vlan database
     vlan 151-200,2-150 state enable

この場合、再起動後のVLAN作成順序は、つねに存在するデフォルトVLAN（vlan1）が先頭に入るため、vlan1、vlan151、vlan152 ... vlan200、vlan2、vlan3 ... vlan150 の順となります。
このときMLD Snooping機能が動作するのは先頭の100 VLAN、すなわち、vlan1、vlan151 ～ vlan200、vlan2 ～ vlan50 だけです。101番目以降の vlan51 ～ vlan150 では MLD Snooping機能は動作しません。

### ログメッセージについて

MLD/MLD Snoopingが無効なVLANインターフェースでMLDパケットを受信すると、以下のログが出力されます。
ログレベル（重要度）はinformationalです。

    NSM[1414]: [MLD-DECODE] Socket Read: No MLD-IF for interface

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN