[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mrp ring

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-if)# [no] mrp ring <1-65535>`

対象スイッチポートを指定したMRPリング接続用ポートに設定する。
no形式で実行した場合は、対象スイッチポートを指定したMRPリングの接続用ポートから削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | MRPリングID

### 使用例

■ ポート1.0.1にMRPリング「1」を設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# mrp ring 1 ↓

### 注意・補足事項

■ MRPのリング接続用ポートではLDF検出機能が自動的に無効化される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mrp ring（インターフェースモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
role（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN