[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport atmf-guestlink

モード: インターフェースモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-if)# [no] switchport atmf-guestlink [class NAME [ip A.B.C.D | ipv6 X:X::X:X]]`

対象スイッチポートをAMFゲストリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFゲストリンクとしての設定を解除する。
AMFゲストリンクは、AMFメンバーに接続したゲストノードから、機器情報を取得するためのポートおよびリンクのこと。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。

### パラメーター

`class NAME` | AMFゲストノードのゲストクラス名。最大15文字。大文字小文字を区別する。本パラメーターを省略した場合は、modeltypeコマンドおよびdiscoveryコマンドの初期値のパラメーターが使用される。
`ip A.B.C.D` | ゲストノードのIPv4アドレス。discoveryコマンドのパラメーターでstaticを選択した場合、または特定のIPアドレスをゲストノードの対象とする場合に指定する。
`ipv6 X:X::X:X` | ゲストノードのIPv6アドレス。discoveryコマンドのパラメーターでstaticを選択した場合に指定する。

### 使用例

■ ポート1.0.1を、AMFゲストリンクに設定する（ゲストクラスを指定しないため、modeltypeコマンドおよびdiscoveryコマンドのパラメーターは初期値が使用される）。

    FSW241(config)# interface port1.0.1 ↓
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink  ↓

■ ポート1.0.1を、ゲストノードのIPv4アドレス「192.168.3.3」を指定したゲストノードクラス「camera」のAMFゲストリンクに、設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1 ↓
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink class camera ip 192.168.3.3  ↓

■ ポート1.0.1～1.0.3を、discoveryコマンドのパラメーターがdynamicに設定されているゲストノードクラス「camera」のAMFゲストリンクに、設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1-port1.0.3 ↓
    FSW241(config-if)# switchport atmf-guestlink class camera ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
■ AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
■ 1つのAMFゲストノード接続ポートに接続できるゲストノードは1台だけ。HUBなどを介して複数のゲストノードを接続することはできない。
■ リンクアグリゲーションのポートには、本コマンドは使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
atmf retry guest-link（特権EXECモード）
discovery（AMFゲストコンフィグモード）
http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
username（AMFゲストコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN