[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power

モード: AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap-radio)# power <1-100>`

`(config-wireless-ap-radio)# no power`

管理下APの対象無線インターフェースの送信出力を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期値は未設定（自動調整）。

### パラメーター

`<1-100>` | 送信出力（%）。初期値は未設定（自動調整）

### コマンドツリー

    radio (AP登録モード)
        |
        +- power（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN