[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip multicast forward-first-packet

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] ip multicast forward-first-packet`

CPUへ転送されたマルチキャストパケットを送信する。
no形式で実行した場合はCPUへ転送されたマルチキャストパケットを破棄する。
初期設定は無効(破棄する)。

### 使用例

    awplus(config)# ip multicast forward-first-packet ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能を動作させるためには、IGMP Snoopingが有効になっている必要がある。
IGMP Snoopingは初期設定で有効だが、無効にしている場合はip igmp snoopingコマンドで有効化すること。
■ 本機能有効時はマルチキャストストリームの転送速度が低下することがある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip multicast forward-first-packet（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN