[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree mst instance path-cost

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree mst instance <1-15> path-cost <1-200000000>`

`(config-if)# no spanning-tree mst instance <1-15> path-cost`

（MSTP）指定したMSTインスタンスにおける、対象スイッチポートのパスコストを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID。あらかじめ、spanning-tree mst instanceコマンドで対象スイッチポートに割り当てておく必要がある
`<1-200000000>` | MSTIリージョナルルート（MSTインスタンスのルートブリッジ）までのパスに対するポート通過コスト。一般的にはポートの通信速度に応じて設定する。初期値はポート速度によって異なり、2000000（10Mbps時）、200000（100Mbps時）、20000（1Gbps時）、2000（10Gbps時）となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
show spanning-tree mst instance（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN