[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack renumber cascade

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack <1-8> renumber cascade [<1-8>]`

指定したスタックメンバーを起点として、すべてのメンバーのIDを一度に変更する。
初期状態では、すべてのメンバーがID=1を使おうとする。

### パラメーター

`<1-8>` | ID変更の起点となるスタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`renumber cascade [<1-8>]` | 変更の起点となるメンバーに割り振る新しいスタックメンバーID。省略時は1

### 使用例

■ 現在ID=2で動作しているメンバーをID=1に変更し、他のメンバーもこれにあわせてIDを変更する。ID変更後はVCSグループが再起動するので、次のような確認メッセージが出る。

    awplus(config)# stack 2 renumber cascade ↓
    Any existing interface configuration may no longer be valid
    Are you sure you want to renumber and reboot the entire stack? (y/n): y ↓
    awplus(config)#
    URGENT: broadcast message:
    System going down IMMEDIATELY!

            ... Rebooting at user request ...
    ...

### 注意・補足事項

■ 運用ネットワークの稼働中には本コマンドを実行しないこと。スタックメンバーIDを変更すると、VCSグループ内のポート番号も変更されるため、既存設定が正しく動作しなくなる可能性が高い。本コマンドは、VCSの初期設定時やメンテナンス時など、運用ネットワークが停止しているときにだけ使用すること。
■ 本コマンドを実行すると、全メンバーが再起動し、新しいIDで立ち上がる。
■ いったんシステムファイルに保存されたスタックメンバーIDは、マスターのIDと重複しないかぎり自動的に変更されることはない。マスターのIDと重複している場合は、空いているIDの中から一番小さいものを選択して自動的に付け替える（このとき再起動する）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack renumber cascade（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN