[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp peer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D local-address A.B.C.D`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D [local-address A.B.C.D]`

MSDPピアを設定する。
no形式で実行した場合は、指定したMSDPピアを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | SA（Source-Active）メッセージのやりとりを行う相手先MSDPピアのIPv4アドレス
`local-address A.B.C.D` | MSDPピアとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス

### 使用例

192.168.1.3をMSDPの通信相手（MSDPピア）として設定する。通信に使用する自装置のアドレスには192.168.1.5を指定する。

    awplus(config)# ip msdp peer 192.168.1.3 local-address 192.168.1.5 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp peer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip msdp peer（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN