[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-arp enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp enable`

対象無線ネットワークでプロキシARPを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- proxy-arp enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN