[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vap

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# vap <0-15> network <1-65535> [channel-blanket|mlo <1-4>]`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no vap <0-15>`

対象APプロファイルの対象無線インターフェース上にVAP（バーチャルアクセスポイント）を作成し、無線ネットワーク設定を割り当てる。
no形式で指定した場合は指定したVAPを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`<0-15>` | VAP番号。AT-TQ7613、AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-Rは15まで指定可能。それ以外は7まで使用可能
`network <1-65535>` | VAPで使用する無線ネットワーク設定番号（networkコマンド）
`channel-blanket` | 該当VAPをチャンネルブランケット用のCB VAPとして使用するときに指定する
`mlo <1-4>` | MLOネットワーク番号。VAP番号4～7に対してのみ設定可能

### 注意・補足事項

■ 各無線インターフェースにおいてVAP「0」の設定は必須。
■ VAP「0」を緊急モード用ネットワークおよび無線トリガー用ネットワークとして使用することはできない。
■ AT-TQ6602のバージョン7.0.0-1.1では、設定可能なVAPは最大10個。ただし、パフォーマンスの観点から、5個以下に設定することを推奨。
■ channel-blanketオプションは、AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQ5403/AT-TQ5403eに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対して同オプションを指定した場合、該当APプロファイル自体が無効な設定となり、同プロファイルを適用したAPを管理下に置くことができなくなるため注意すること。また、AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQ5403/AT-TQ5403e用のAPプロファイルであっても、チャンネルブランケット設定（channel-blanketコマンド）のないAPプロファイルでchannel-blanketオプション付きのVAPを設定した場合も、同様にAPプロファイル自体が無効になる。
■ 同一無線インターフェース上において、CB VAPに設定できるVAPは、以下の通り

- AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQ6403 GEN2用のAPプロファイルの場合は最大7個。
- AT-TQ6602用のAPプロファイルの場合は最大10個（同一無線インターフェース上にCB VAPに設定できるVAPを3個以上設定する場合は、AT-TQ6602のバージョン7.0.1-1.1以降が必要)。
- AT-TQ5403/AT-TQ5403e用のAPプロファイルの場合は最大3個。

■ mloオプションはAT-TQ7613に対してのみ有効。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- vap（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

mlo enable（APプロファイルモード）
network（無線LANコントローラーモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN