[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mode

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# mode {bg|bg-n|n-only-g|a|a-n|n-only-a|a-n-ac|n-ac|bg-n-ax|a-n-ac-ax|ax|bg-n-ax-be|a-n-ac-ax-be|ax-be}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no mode`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースで使用する無線モード（プロトコル）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
使用可能な無線モードと初期値は、APプロファイルを適用するアクセスポイントの種類（hwtype）、無線インターフェース（radio）によって異なる。
対応AP機種の各設定において指定可能なモード（mode）と帯域幅（bandwidth）の値は次のとおり。

機種 hwtype | 無線 radio | モード (利用可能な帯域幅) mode (bandwidth) | 初期値
at-tq7613 | 1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) bg-n-ax-be (20,40) | bg-n-ax-be (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80,160) a-n-ac-ax (20,40,80,160) a-n-ac-ax-be (20,40,80,160) | a-n-ac-ax-be (20)
3 | ax (20,40,80,160) ax-be (20,40,80,160,320) | ax-be (20)
at-tq7403 at-tq7403-r | 1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) | bg-n-ax (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80) a-n-ac-ax (20,40,80) | a-n-ac-ax (20)
3 | ax (20,40,80,160) | ax (20)
at-tq6702gen2 at-tqm6702gen2 at-tq6702egen2 at-tq6602gen2 at-tqm6602gen2 at-tq6702gen2-r at-tq6702egen2-r | 1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) | bg-n-ax (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80) a-n-ac-ax (20,40,80) | a-n-ac-ax (20)
at-tq6602 | 1 | bg (20) bg-n-ax (20,40) | bg-n-ax (20)
2 | a (20) a-n-ac-ax (20,40,80,8080) | a-n-ac-ax (20)
at-tq6403gen2 at-tqm6403gen2 | 1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) | bg-n-ax (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80) a-n-ac-ax (20,40,80) | a-n-ac-ax (20)
3 | a (20) a-n, (20,40) a-n-ac (20,40,80,160) a-n-ac-ax (20,40,80,160) | a-n-ac-ax (20)
at-tq5403 at-tqm5403 at-tq5403e | 1 | bg (20) bg-n (20,40) | bg-n (20)
2 | a (20) a-n-ac (20,40,80) | a-n-ac (80)
3 | a (20) a-n-ac (20,40,80) | a-n-ac (80)
at-tq3403 at-tqm3403 | 1 | bg (20) bg-n (20,40) bg-n-ax (20,40) | bg-n-ax (20)
2 | a (20) a-n (20,40) a-n-ac (20,40,80,160) a-n-ac-ax (20,40,80,160) | a-n-ac-ax (20)
3 | ax (20,40,80,160) | ax (20)
at-tq1402 at-tqm1402 | 1 | bg (20) bg-n (20,40) | bg-n (20)
2 | a (20) a-n-ac (20,40,80) | a-n-ac (80)

### パラメーター

`bg` | IEEE 802.11b/g
`bg-n` | IEEE 802.11b/g/n
`n-only-g` | IEEE 802.11n 2.4GHz帯
`a` | IEEE 802.11a
`a-n` | IEEE 802.11a/n
`n-only-a` | IEEE 802.11n 5GHz帯
`a-n-ac` | IEEE 802.11a/n/ac
`n-ac` | IEEE 802.11n/ac
`bg-n-ax` | IEEE 802.11b/g/n/ax
`a-n-ac-ax` | IEEE 802.11a/n/ac/ax
`ax` | IEEE 802.11ax
`bg-n-ax-be` | IEEE 802.11b/g/n/ax/be
`a-n-ac-ax-be` | IEEE 802.11a/n/ac/ax/be
`ax-be` | IEEE 802.11ax/be

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

■ AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2で「bg-n」「a-n」「a-n-ac」を使用する場合はバージョン8.0.3-1.1以降が必要。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- mode（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN