[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type env-sensor

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type env-sensor [node <1-8>] resource <1-200> sensor <1-100> state STATE`

`(config-trigger)# type env-sensor [node <1-8>] resource <1-200> sensor <1-100> LIMIT DIRECTION`

環境センサートリガーを作成する。
環境センサートリガーは、PSUやファンの障害などによるセンサーの状態変化時や、センサーがしきい値を超えたときに起動される。

### パラメーター

`node <1-8>` | スタックメンバーID
`resource <1-200>` | show system environmentコマンドで表示されるリソースの数値ID
`sensor <1-100>` | show system environmentコマンドで表示されるセンサーの数値ID
`state STATE :=` | `state {true|false|any}`
| 起動条件
| `true` | センサーの状態がtrueになった時。show system environmentコマンドで「Closed」「No」から「Open」「Yes」に変化したとき
| `false` | センサーの状態がfalseになった時。show system environmentコマンドで「Open」「Yes」から「Closed」「No」に変化したとき
| `any` | true/falseの両方
`LIMIT :=` | `{low-limit|high-limit}`
| しきい値
| `low-limit` | 下限しきい値
| `high-limit` | 上限しきい値
`DIRECTION :=` | `{exceeded|cleared|any}`
| 起動条件
| `exceeded` | 上限しきい値/下限しきい値を超えた時
| `cleared` | 上限しきい値/下限しきい値を超えた状態から正常に戻った時
| `any` | exceeded/clearedの両方

### 注意・補足事項

■ 温度センサーの上限しきい値よりも低くヒステリシス値が設定されている場合、exceededは上限しきい値を超えるとすぐに発生するが、clearedは上限しきい値を下回ったときではなく、ヒステリシス値を下回った場合に発生する。
■ ヒステリシス値はshow system environmentコマンドの「Low Limit」欄に「57（Hyst）」のように表示され、この場合、「Low Limit」は下限しきい値ではなく、上限しきい値のヒステリシス値を表す。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type env-sensor（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN