### 全コマンド索引

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

#### 3 (top)

3gpp-info (802.11uモード)

#### A (top)

aaa accounting auth-mac (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting auth-web (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting commands (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting dot1x (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting login (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting update (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication auth-mac (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication auth-web (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication dot1x (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication enable (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication login (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization commands (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization config-commands (グローバルコンフィグモード)
aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts lockout-time (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts max-fail (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts max-fail remote-login-only (グローバルコンフィグモード)
aaa login fail-delay (グローバルコンフィグモード)
accept-lifetime (キーチェーン・キーモード)
access-group (グローバルコンフィグモード)
access-group (インターフェースモード)
access-group insert-before (グローバルコンフィグモード)
access-group insert-before (インターフェースモード)
access-list extended (グローバルコンフィグモード)
access-list extended(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list extended(seq entry) (名前付き拡張IPアクセスリストモード)
access-list hardware(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list hardware(seq entry) (ハードウェアアクセスリストモード)
access-list hardware-deny-log (グローバルコンフィグモード)
access-list standard (グローバルコンフィグモード)
access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list standard(seq entry) (名前付き標準IPアクセスリストモード)
access-list(extended) (グローバルコンフィグモード)
access-list(extended)(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list(extended)(seq entry) (番号付き拡張IPアクセスリストモード)
access-list(hardware ip) (グローバルコンフィグモード)
access-list(hardware mac) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard)(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard)(seq entry) (番号付き標準IPアクセスリストモード)
accounting login (ラインモード)
acl-group ip address (グローバルコンフィグモード)
acl-group ip address(entry) (IPホストグループモード)
acl-group ip port (グローバルコンフィグモード)
acl-group ip port(entry) (ポートグループモード)
acl-group ipv6 address (グローバルコンフィグモード)
acl-group ipv6 address(entry) (IPv6ホストグループモード)
activate (特権EXECモード)
active (トリガーモード)
active (Pingポーリングモード)
additional-step-required enable (802.11uモード)
address prefix (DHCPv6モード)
address range (DHCPv6モード)
address-family ipv4 (BGPモード)
address-family ipv4 (RIPモード)
address-family ipv6 (BGPモード)
address-family ipv6 (RIPngモード)
advertisement-interval (VRRPモード)
aes-key (WPAパーソナル設定モード)
aes-key (WPAエンタープライズ設定モード)
aggregate-address (BGPモード)
aggregate-address (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
airtime-fairness mode (APプロファイル・無線モード)
airtime-percentage (無線ネットワークモード)
alias (インターフェースモード)
anqp-domain-id (Hotspot2.0モード)
anqp-element info-id (802.11uモード)
ap (無線LANコントローラーモード)
ap-profile (無線LANコントローラーモード)
application-proxy ip-filter (グローバルコンフィグモード)
application-proxy quarantine-vlan (グローバルコンフィグモード)
application-proxy redirect-url (グローバルコンフィグモード)
application-proxy threat-protection (インターフェースモード)
application-proxy threat-protection send-summary (特権EXECモード)
application-proxy whitelist advertised-address (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist enable (インターフェースモード)
application-proxy whitelist protection tls (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist server (グローバルコンフィグモード)
area authentication (OSPFモード)
area authentication ipsec (OSPFv3モード)
area default-cost (OSPFモード)
area default-cost (OSPFv3モード)
area encryption ipsec (OSPFv3モード)
area filter-list (OSPFモード)
area nssa (OSPFモード)
area range (OSPFモード)
area range (OSPFv3モード)
area stub (OSPFモード)
area stub (OSPFv3モード)
area virtual-link (OSPFモード)
area virtual-link (OSPFv3モード)
area virtual-link authentication ipsec (OSPFv3モード)
area virtual-link encryption ipsec (OSPFv3モード)
area-link (AMFコンテナコンフィグモード)
arp (グローバルコンフィグモード)
arp log (グローバルコンフィグモード)
arp security (インターフェースモード)
arp security drop link-local-arps (インターフェースモード)
arp security violation (インターフェースモード)
arp-aging-timeout (インターフェースモード)
arp-loose-check (インターフェースモード)
arp-mac-disparity multicast(NLB) (インターフェースモード)
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB) (インターフェースモード)
arp-mac-disparity unicast(NLB) (インターフェースモード)
arp-reply-bc-dmac (インターフェースモード)
association-advertisement enable (無線ネットワークモード)
atmf amfplus-license-only (グローバルコンフィグモード)
atmf area id (グローバルコンフィグモード)
atmf area password (グローバルコンフィグモード)
atmf authorize (特権EXECモード)
atmf authorize provision (特権EXECモード)
atmf backup (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters delete (特権EXECモード)
atmf backup area-masters enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters now (特権EXECモード)
atmf backup area-masters synchronize (特権EXECモード)
atmf backup bandwidth (グローバルコンフィグモード)
atmf backup delete (特権EXECモード)
atmf backup enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests delete (特権EXECモード)
atmf backup guests enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests now (特権EXECモード)
atmf backup guests synchronize (特権EXECモード)
atmf backup now (特権EXECモード)
atmf backup redundancy enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup server (グローバルコンフィグモード)
atmf backup stop (特権EXECモード)
atmf backup synchronize (特権EXECモード)
atmf cleanup (特権EXECモード)
atmf container (グローバルコンフィグモード)
atmf container login (特権EXECモード)
atmf controller (グローバルコンフィグモード)
atmf distribute firmware (特権EXECモード)
atmf domain vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf enable (グローバルコンフィグモード)
atmf group (グローバルコンフィグモード)
atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
atmf log-verbose (グローバルコンフィグモード)
atmf management subnet (グローバルコンフィグモード)
atmf management vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf master (グローバルコンフィグモード)
atmf network-name (グローバルコンフィグモード)
atmf provision (インターフェースモード)
atmf provision node (特権EXECモード)
atmf reboot-rolling (特権EXECモード)
atmf recover (特権EXECモード)
atmf recover guest (特権EXECモード)
atmf recover led-off (特権EXECモード)
atmf recover over-eth (特権EXECモード)
atmf recovery-server (グローバルコンフィグモード)
atmf remote-login (特権EXECモード)
atmf restricted-login (グローバルコンフィグモード)
atmf retry guest-link (特権EXECモード)
atmf secure-mode (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate expire (特権EXECモード)
atmf secure-mode certificate expiry (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate renew (特権EXECモード)
atmf secure-mode enable-all (特権EXECモード)
atmf select-area (特権EXECモード)
atmf topology-gui enable (グローバルコンフィグモード)
atmf trustpoint (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-crosslink (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link description (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link protection ipsec (グローバルコンフィグモード)
atmf working-set (特権EXECモード)
atmf-application-proxy port enable (無線LANコントローラーモード)
atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
atmf-link (インターフェースモード)
attribute (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
auth auth-fail vlan (インターフェースモード)
auth auth-fail vlan (ポート認証プロファイルモード)
auth critical (インターフェースモード)
auth critical (ポート認証プロファイルモード)
auth dhcp-framed-ip-lease (インターフェースモード)
auth dhcp-framed-ip-lease (ポート認証プロファイルモード)
auth dynamic-acl enable (インターフェースモード)
auth dynamic-acl enable (ポート認証プロファイルモード)
auth dynamic-vlan-creation (インターフェースモード)
auth dynamic-vlan-creation (ポート認証プロファイルモード)
auth forward (インターフェースモード)
auth forward (ポート認証プロファイルモード)
auth guest-vlan (インターフェースモード)
auth guest-vlan (ポート認証プロファイルモード)
auth guest-vlan forward (インターフェースモード)
auth guest-vlan forward (ポート認証プロファイルモード)
auth guest-vlan hw-forwarding (インターフェースモード)
auth guest-vlan hw-forwarding (ポート認証プロファイルモード)
auth host-mode (インターフェースモード)
auth host-mode (ポート認証プロファイルモード)
auth log (インターフェースモード)
auth log (ポート認証プロファイルモード)
auth max-supplicant (インターフェースモード)
auth max-supplicant (ポート認証プロファイルモード)
auth multi-vlan-session (インターフェースモード)
auth multi-vlan-session (ポート認証プロファイルモード)
auth priority (インターフェースモード)
auth priority (ポート認証プロファイルモード)
auth profile (グローバルコンフィグモード)
auth profile (インターフェースモード)
auth radius send nas-identifier (グローバルコンフィグモード)
auth radius send service-type (グローバルコンフィグモード)
auth radius send vlan-id (グローバルコンフィグモード)
auth reauthentication (インターフェースモード)
auth reauthentication (ポート認証プロファイルモード)
auth roaming disconnected (インターフェースモード)
auth roaming disconnected (ポート認証プロファイルモード)
auth roaming enable (インターフェースモード)
auth roaming enable (ポート認証プロファイルモード)
auth session-timeout (インターフェースモード)
auth session-timeout (ポート認証プロファイルモード)
auth station-id (グローバルコンフィグモード)
auth supplicant-mac (インターフェースモード)
auth supplicant-mac (ポート認証プロファイルモード)
auth timeout connect-timeout (インターフェースモード)
auth timeout connect-timeout (ポート認証プロファイルモード)
auth timeout quiet-period (インターフェースモード)
auth timeout quiet-period (ポート認証プロファイルモード)
auth timeout reauth-period (インターフェースモード)
auth timeout reauth-period (ポート認証プロファイルモード)
auth timeout server-timeout (インターフェースモード)
auth timeout server-timeout (ポート認証プロファイルモード)
auth timeout supp-timeout (インターフェースモード)
auth timeout supp-timeout (ポート認証プロファイルモード)
auth two-step enable (インターフェースモード)
auth two-step enable (ポート認証プロファイルモード)
auth two-step order (インターフェースモード)
auth two-step order (ポート認証プロファイルモード)
auth vlan-restriction (インターフェースモード)
auth vlan-restriction (ポート認証プロファイルモード)
auth-mac accounting (インターフェースモード)
auth-mac authentication (インターフェースモード)
auth-mac enable (インターフェースモード)
auth-mac enable (ポート認証プロファイルモード)
auth-mac method (インターフェースモード)
auth-mac method (ポート認証プロファイルモード)
auth-mac password (グローバルコンフィグモード)
auth-mac reauth-relearning (インターフェースモード)
auth-mac reauth-relearning (ポート認証プロファイルモード)
auth-mac static (グローバルコンフィグモード)
auth-mac username (グローバルコンフィグモード)
auth-mac-promiscuous (RADIUSサーバーモード)
auth-web accounting (インターフェースモード)
auth-web authentication (インターフェースモード)
auth-web enable (インターフェースモード)
auth-web enable (ポート認証プロファイルモード)
auth-web ip-search-webauth-only (グローバルコンフィグモード)
auth-web max-auth-fail (インターフェースモード)
auth-web max-auth-fail (ポート認証プロファイルモード)
auth-web method (インターフェースモード)
auth-web method (ポート認証プロファイルモード)
auth-web-server dhcp ipaddress (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server dhcp lease (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server dhcp wpad-option (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server host-name (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server intercept-port (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ip-conflict-prefer-newer-supplicant (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ipaddress (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server login-url (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page language (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page logo (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page sub-title (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page success-message (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page title (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server page welcome-message (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll enable (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll failcount (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll interval (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll timeout (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll type (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server port (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server redirect-delay-time (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server redirect-url (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server session-keep (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ssl (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ssl intercept-port (グローバルコンフィグモード)
authentication (RADIUSサーバーモード)
authentication (WEP設定モード)
authorization commands (ラインモード)
auto-cost reference-bandwidth (OSPFv3モード)
auto-discovery disable (SCプロファイルモード)
auto-summary (BGPモード)
autoboot enable (グローバルコンフィグモード)

#### B (top)

band-steering (無線ネットワークモード)
bandwidth (APプロファイル・無線モード)
banner exec (グローバルコンフィグモード)
banner login (グローバルコンフィグモード)
banner motd (グローバルコンフィグモード)
bcast-key-refresh-interval (WPAパーソナル設定モード)
bcast-key-refresh-interval (WPAエンタープライズ設定モード)
bcast-key-refresh-interval (OSENモード)
beacon-protection enable (WPAパーソナル設定モード)
beacon-rssi-threshold (APプロファイル・CBモード)
bfd all-interfaces (OSPFモード)
bfd peer (グローバルコンフィグモード)
bfd profile (グローバルコンフィグモード)
bgp aggregate-nexthop-check (グローバルコンフィグモード)
bgp always-compare-med (BGPモード)
bgp bestpath as-path ignore (BGPモード)
bgp bestpath compare-confed-aspath (BGPモード)
bgp bestpath compare-routerid (BGPモード)
bgp bestpath med (BGPモード)
bgp bestpath med remove-recv-med (BGPモード)
bgp bestpath med remove-send-med (BGPモード)
bgp client-to-client reflection (BGPモード)
bgp cluster-id (BGPモード)
bgp confederation identifier (BGPモード)
bgp confederation peers (BGPモード)
bgp damp-peer-oscillation (BGPモード)
bgp default ipv4-unicast (BGPモード)
bgp default local-preference (BGPモード)
bgp deterministic-med (BGPモード)
bgp enforce-first-as (BGPモード)
bgp fast-external-failover (BGPモード)
bgp graceful-restart (BGPモード)
bgp graceful-restart graceful-reset (BGPモード)
bgp graceful-restart restart-time (BGPモード)
bgp graceful-restart stalepath-time (BGPモード)
bgp log-neighbor-changes (BGPモード)
bgp nexthop-trigger delay (グローバルコンフィグモード)
bgp nexthop-trigger enable (グローバルコンフィグモード)
bgp nexthop-trigger-count (BGPモード)
bgp router-id (BGPモード)
bgp scan-time (BGPモード)
bgp update-delay (BGPモード)
boot config-file (グローバルコンフィグモード)
boot system (グローバルコンフィグモード)
bootfile (DHCPモード)
bridge (無線ネットワークモード)
bss-trans-manage enable (無線ネットワークモード)

#### C (top)

capability restart (OSPFモード)
captive-portal (無線ネットワークモード)
captive-portal virtual-ip (APプロファイルモード)
cb-channel (APプロファイル・CBモード)
cb-proxy-arp enable (APプロファイル・CBモード)
cb-proxy-arp-through enable (APプロファイル・CBモード)
cc ma-name interval (イーサネットCFMモード)
cc multicast (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
cc unicast (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
cd (特権EXECモード)
cfm-sf-notify (G.8032スイッチモード)
channel (AP登録・無線モード)
channel-blanket (APプロファイルモード)
channel-group (インターフェースモード)
channels (APプロファイル・無線モード)
ciphers (WPAパーソナル設定モード)
ciphers (WPAエンタープライズ設定モード)
ciphers (OSENモード)
circuit-failover (VRRPモード)
cisco-metric-behavior (RIPモード)
cisco-metric-behavior (RIPngモード)
class (ポリシーマップモード)
class-map (グローバルコンフィグモード)
clear aaa local user lockout (特権EXECモード)
clear access-list counters (特権EXECモード)
clear active (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear all (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear application-proxy threat-protection (特権EXECモード)
clear arp security statistics (特権EXECモード)
clear arp-cache (特権EXECモード)
clear atmf links (特権EXECモード)
clear atmf links statistics (特権EXECモード)
clear atmf links virtual (特権EXECモード)
clear atmf recovery-file (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
clear bfd peer counters (特権EXECモード)
clear bgp (特権EXECモード)
clear bgp ipv6 (特権EXECモード)
clear ccm-ltm-priority (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear counter ipv6 dhcp-client (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-server (特権EXECモード)
clear counter mrp (特権EXECモード)
clear counter stack (特権EXECモード)
clear ethernet cfm errorlog (特権EXECモード)
clear exception log (特権EXECモード)
clear fiber-monitoring interface (特権EXECモード)
clear fng-alarm-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear g8032 erp-instance (特権EXECモード)
clear g8032 erp-instance statistics (特権EXECモード)
clear gvrp statistics (特権EXECモード)
clear ip bgp (特権EXECモード)
clear ip dhcp binding (特権EXECモード)
clear ip dhcp snooping binding (特権EXECモード)
clear ip dhcp snooping statistics (特権EXECモード)
clear ip dns forwarding cache (特権EXECモード)
clear ip igmp (特権EXECモード)
clear ip mroute (特権EXECモード)
clear ip mroute statistics (特権EXECモード)
clear ip msdp sa-cache (特権EXECモード)
clear ip multicast route (特権EXECモード)
clear ip ospf process (特権EXECモード)
clear ip pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ip prefix-list (特権EXECモード)
clear ip rip route (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp binding (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp client (特権EXECモード)
clear ipv6 mld (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute pim sparse-mode (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute statistics (特権EXECモード)
clear ipv6 multicast route (特権EXECモード)
clear ipv6 neighbors (特権EXECモード)
clear ipv6 ospf process (特権EXECモード)
clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
clear ipv6 rip route (特権EXECモード)
clear lacp counters (特権EXECモード)
clear line console (特権EXECモード)
clear line vty (特権EXECモード)
clear lldp statistics interface (特権EXECモード)
clear lldp table interface (特権EXECモード)
clear log (特権EXECモード)
clear loop-protection action (特権EXECモード)
clear loop-protection counters (特権EXECモード)
clear lowest-priority-defect (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear mac address-table (特権EXECモード)
clear mac address-table notification mac-change (特権EXECモード)
clear mep counter (特権EXECモード)
clear mls qos interface policer-counters (特権EXECモード)
clear mls qos interface queue-counters (特権EXECモード)
clear netconf session (特権EXECモード)
clear ping-poll (特権EXECモード)
clear port counter (特権EXECモード)
clear port-security intrusion (特権EXECモード)
clear power-inline counters interface (特権EXECモード)
clear radius dynamic-authorization counters (特権EXECモード)
clear radius local-server statistics (特権EXECモード)
clear reset-fng-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
clear snmp-discovery (特権EXECモード)
clear spanning-tree detected protocols (特権EXECモード)
clear ssh (特権EXECモード)
clear stoat collector session counters (特権EXECモード)
clear test cable-diagnostics tdr (特権EXECモード)
client enable (APプロファイル・Syslogモード)
client-isolation-mode (無線ネットワークモード)
clock set (特権EXECモード)
clock timezone (グローバルコンフィグモード)
clock-enable (PTPクロックモード)
clock-port (インターフェースモード)
clone (AMF事前設定EXECモード)
commit (ハードウェアIPv6アクセスリストモード)
commit (ハードウェアアクセスリストモード)
community read-only (APプロファイル・SNMPモード)
community trap (APプロファイル・SNMPモード)
compatibility-mode enable (WPAパーソナル設定モード)
compatible rfc1583 (OSPFモード)
configure boot config (AMF事前設定EXECモード)
configure boot system (AMF事前設定EXECモード)
configure terminal (特権EXECモード)
conn-capability protocol port status (Hotspot2.0モード)
consecutive-probe-loss bad-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss good-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss unreachable-when (リンク性能プロファイルモード)
continuous-reboot-prevention (グローバルコンフィグモード)
control-vlan (APプロファイル・CBモード)
copy (特権EXECモード)
create (AMF事前設定EXECモード)
create autoboot (特権EXECモード)
critical-interval (Pingポーリングモード)
crypto key destroy hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key destroy userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain knownhosts (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto pki authenticate (特権EXECモード)
crypto pki enroll (特権EXECモード)
crypto pki enroll local-radius-all-users (特権EXECモード)
crypto pki enroll user (特権EXECモード)
crypto pki export pem (特権EXECモード)
crypto pki export pkcs12 (特権EXECモード)
crypto pki import pem (特権EXECモード)
crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)

#### D (top)

data-traffic (G.8032スイッチモード)
day (タスク設定モード)
day (トリガーモード)
deadtime (サーバーグループモード)
deauth-req-timeout (Hotspot2.0モード)
default log (グローバルコンフィグモード)
default-action (ポリシーマップモード)
default-information originate (RIPモード)
default-information originate (OSPFモード)
default-information originate (RIPngモード)
default-metric (RIPモード)
default-metric (OSPFモード)
default-metric (RIPngモード)
default-metric (OSPFv3モード)
default-router (DHCPモード)
delay-mechanism (PTPクロックモード)
delete (特権EXECモード)
delete (AMF事前設定EXECモード)
delete mail (特権EXECモード)
delete stack-wide (特権EXECモード)
description (インターフェースモード)
description (VRFモード)
description (ポリシーマップモード)
description (ポート認証プロファイルモード)
description (APプロファイルモード)
description (SCプロファイルモード)
description (AP登録モード)
description (無線ネットワークモード)
description (タスク設定モード)
description (無線MACフィルターモード)
description (無線トリガーモード)
description (STOAT送信先モード)
description (フローエクスポーターモード)
description (フローモニターモード)
description (AMFコンテナコンフィグモード)
description (トリガーモード)
description (Pingポーリングモード)
destination (リンク監視プローブモード)
destination (フローエクスポーターモード)
detect-multiplier (BFDピアモード)
detect-multiplier (BFDプロファイルモード)
dgaf enable (Hotspot2.0モード)
dir (特権EXECモード)
dir stack-wide (特権EXECモード)
disable (特権EXECモード)
disable (VRRPモード)
discovery (AMFゲストコンフィグモード)
distance (BGPモード)
distance (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
distance (RIPモード)
distance (OSPFモード)
distance (OSPFv3モード)
distribute-list (RIPモード)
distribute-list (OSPFモード)
distribute-list (RIPngモード)
dns-server (DHCPモード)
dns-server (DHCPv6モード)
do (任意のコンフィグモード)
domain-id (MRPリングモード)
domain-name (DHCPモード)
domain-name (DHCPv6モード)
domain-name (MRPリングモード)
domain-name (802.11uモード)
dos ipoptions (インターフェースモード)
dos land (インターフェースモード)
dos ping-of-death (インターフェースモード)
dos smurf (インターフェースモード)
dos synflood (インターフェースモード)
dos teardrop (インターフェースモード)
dot11u (Passpointモード)
dot1x accounting (インターフェースモード)
dot1x authentication (インターフェースモード)
dot1x control-direction (インターフェースモード)
dot1x eap (グローバルコンフィグモード)
dot1x eapol-version (インターフェースモード)
dot1x eapol-version (ポート認証プロファイルモード)
dot1x max-auth-fail (インターフェースモード)
dot1x max-auth-fail (ポート認証プロファイルモード)
dot1x max-reauth-req (インターフェースモード)
dot1x max-reauth-req (ポート認証プロファイルモード)
dot1x max-req (インターフェースモード)
dot1x max-req (ポート認証プロファイルモード)
dot1x port-control (インターフェースモード)
dot1x port-control (ポート認証プロファイルモード)
dot1x timeout tx-period (インターフェースモード)
dot1x timeout tx-period (ポート認証プロファイルモード)
dscp (リンク監視プローブモード)
dtim-period (無線ネットワークモード)
dup-auth-received (無線ネットワークモード)
duplex (インターフェースモード)
dynamic-vlan enable (WPAエンタープライズ設定モード)
dynamic-vlan enable (OSENモード)

#### E (top)

echo (非特権EXECモード)
echo-interval (BFDピアモード)
echo-interval (BFDプロファイルモード)
echo-mode (BFDピアモード)
echo-mode (BFDプロファイルモード)
ecofriendly button enable (グローバルコンフィグモード)
ecofriendly led (グローバルコンフィグモード)
ecofriendly lpi (インターフェースモード)
edit (特権EXECモード)
egress interface (リンク監視プローブモード)
egress-rate-limit (インターフェースモード)
egress-vlan-id (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
egress-vlan-name (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
emergency-mode (無線ネットワークモード)
emergency-mode usb enable (無線LANコントローラーモード)
emergency-mode usb key (無線LANコントローラーモード)
emergency-service-reachable enable (802.11uモード)
enable (非特権EXECモード)
enable (VRRPモード)
enable (リンク監視プローブモード)
enable (G.8032プロファイルモード)
enable (MRPリングモード)
enable (無線LANコントローラーモード)
enable (APプロファイル・無線モード)
enable (AP登録モード)
enable (APプロファイル・SNMPモード)
enable (キャプティブポータル設定モード)
enable (タスク設定モード)
enable (WDS設定モード)
enable (Passpointモード)
enable db-summary-opt (OSPFモード)
enable password (グローバルコンフィグモード)
enable secret (グローバルコンフィグモード)
enable trap (APプロファイル・SNMPモード)
end (任意のコンフィグモード)
enrollment (CAトラストポイントモード)
epsr (EPSRモード)
epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
epsr datavlan (EPSRモード)
epsr enhancedrecovery enable (EPSRモード)
epsr mode master (EPSRモード)
epsr mode transit (EPSRモード)
epsr priority (EPSRモード)
epsr state (EPSRモード)
epsr topology-change g8032 (EPSRモード)
epsr trap (EPSRモード)
erase factory-default (特権EXECモード)
erase proxy-autoconfig-file (特権EXECモード)
erase startup-config (特権EXECモード)
erase web-auth-https-file (特権EXECモード)
erp-instance (G.8032スイッチモード)
est-password (CAトラストポイントモード)
est-url (CAトラストポイントモード)
est-username (CAトラストポイントモード)
ethernet cfm domain-name (グローバルコンフィグモード)
ethernet cfm mep (インターフェースモード)
exec-timeout (ラインモード)
exit (任意のモード)
exit-address-family (BGP IPv4アドレスファミリーモード)
exit-address-family (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
exit-address-family (RIP IPv4アドレスファミリーモード)
exit-address-family (RIPng IPv6アドレスファミリーモード)
export map (VRFモード)
exporter (フローモニターモード)
external-page-url (キャプティブポータル設定モード)

#### F (top)

fail-count (Pingポーリングモード)
fast-transition enable (WPAパーソナル設定モード)
fast-transition enable (WPAエンタープライズ設定モード)
fiber-monitoring action (インターフェースモード)
fiber-monitoring baseline (インターフェースモード)
fiber-monitoring enable (インターフェースモード)
fiber-monitoring interval (インターフェースモード)
fiber-monitoring sensitivity (インターフェースモード)
filter-entry (無線MACフィルターモード)
findme (特権EXECモード)
findme trigger (グローバルコンフィグモード)
firmware-url (AMFゲストコンフィグモード)
flood-list (VXLANモード)
flow exporter (グローバルコンフィグモード)
flow monitor (グローバルコンフィグモード)
flow monitor-map (インターフェースモード)
flow record (グローバルコンフィグモード)
flowcontrol (インターフェースモード)
force-disable (AP登録・無線モード)
force-power-save-disable (APプロファイル・CBモード)

#### G (top)

g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
g8032 forced-switch erp-instance (特権EXECモード)
g8032 manual-switch erp-instance (特権EXECモード)
g8032 physical-ring (グローバルコンフィグモード)
g8032 profile (グローバルコンフィグモード)
gas-address-behavior (802.11uモード)
gas-comeback-delay (802.11uモード)
group (RADIUSサーバーモード)
group (RADIUSプロキシーモード)
gvrp (インターフェースモード)
gvrp dynamic-vlan-creation (グローバルコンフィグモード)
gvrp enable (グローバルコンフィグモード)
gvrp registration (インターフェースモード)
gvrp timer (インターフェースモード)

#### H (top)

help (任意のモード)
hessid (802.11uモード)
hide-ssid (無線ネットワークモード)
host (DHCPモード)
host (OSPFモード)
hostname (グローバルコンフィグモード)
hs20 (Passpointモード)
http client vrf (特権EXECモード)
http listen (グローバルコンフィグモード)
http port (グローバルコンフィグモード)
http secure-listen (グローバルコンフィグモード)
http secure-port (グローバルコンフィグモード)
http tls-version-minimum (グローバルコンフィグモード)
http vrf (グローバルコンフィグモード)
http webapi read-only-privilege (グローバルコンフィグモード)
http-enable (AMFゲストコンフィグモード)
hwtype (APプロファイルモード)

#### I (top)

identity (AMF事前設定EXECモード)
import map (VRFモード)
inactivity-timer (無線ネットワークモード)
index (WEP設定モード)
initialization-button enable (APプロファイルモード)
instance priority (MSTモード)
instance vlan (MSTモード)
interface (グローバルコンフィグモード)
internet-access enable (802.11uモード)
interval (リンク監視プローブモード)
ip (Pingポーリングモード)
ip address (インターフェースモード)
ip address dhcp (インターフェースモード)
ip as-path access-list (グローバルコンフィグモード)
ip community-list expanded (グローバルコンフィグモード)
ip community-list standard (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(expanded) (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(standard) (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp bootp ignore (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp globally-authoritative (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp leasequery enable (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping (インターフェースモード)
ip dhcp snooping agent-option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet (インターフェースモード)
ip dhcp snooping agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp snooping binding (特権EXECモード)
ip dhcp snooping database (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping delete-by-client (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping delete-by-linkdown (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping disable-l2-flooding (インターフェースモード)
ip dhcp snooping max-bindings (インターフェースモード)
ip dhcp snooping subscriber-id (インターフェースモード)
ip dhcp snooping trust (インターフェースモード)
ip dhcp snooping verify mac-address (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping violation (インターフェースモード)
ip dhcp use-subscriber-id (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp use-subscriber-id (インターフェースモード)
ip dhcp-client request vendor-identifying-specific (インターフェースモード)
ip dhcp-client vendor-identifying-class (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option checking (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option subscriber-id (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option subscriber-id-auto-mac (インターフェースモード)
ip dhcp-relay information policy (インターフェースモード)
ip dhcp-relay max-message-length (インターフェースモード)
ip dhcp-relay maxhops (インターフェースモード)
ip dhcp-relay server-address (インターフェースモード)
ip dhcp-relay use-client-side-address (グローバルコンフィグモード)
ip directed-broadcast (インターフェースモード)
ip dns forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding cache (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dead-time (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding retry (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding timeout (グローバルコンフィグモード)
ip domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip domain-lookup (グローバルコンフィグモード)
ip domain-name (グローバルコンフィグモード)
ip forward-protocol udp (グローバルコンフィグモード)
ip forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip gratuitous-arp-link (グローバルコンフィグモード)
ip helper-address (インターフェースモード)
ip icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ip igmp (インターフェースモード)
ip igmp access-group (インターフェースモード)
ip igmp flood specific-query (グローバルコンフィグモード)
ip igmp immediate-leave (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-count (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-interval (インターフェースモード)
ip igmp limit (グローバルコンフィグモード)
ip igmp limit (インターフェースモード)
ip igmp maximum-groups (インターフェースモード)
ip igmp mroute-proxy (インターフェースモード)
ip igmp proxy-service (インターフェースモード)
ip igmp querier-timeout (インターフェースモード)
ip igmp query-holdtime (インターフェースモード)
ip igmp query-interval (インターフェースモード)
ip igmp query-max-response-time (インターフェースモード)
ip igmp robustness-variable (インターフェースモード)
ip igmp snooping (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping (インターフェースモード)
ip igmp snooping fast-leave (インターフェースモード)
ip igmp snooping mrouter interface (インターフェースモード)
ip igmp snooping querier (インターフェースモード)
ip igmp snooping report-suppression (インターフェースモード)
ip igmp snooping routermode (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping routermode address (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping source-timeout (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping source-timeout (インターフェースモード)
ip igmp snooping tcn query solicit (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping tcn query solicit (インターフェースモード)
ip igmp snooping tcn query solicit root (グローバルコンフィグモード)
ip igmp source-address-check (インターフェースモード)
ip igmp ssm (グローバルコンフィグモード)
ip igmp ssm-map enable (グローバルコンフィグモード)
ip igmp ssm-map static (グローバルコンフィグモード)
ip igmp static-group (インターフェースモード)
ip igmp trusted (インターフェースモード)
ip igmp version (インターフェースモード)
ip limited-local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip mroute (グローバルコンフィグモード)
ip msdp hold-time (グローバルコンフィグモード)
ip msdp keep-alive (グローバルコンフィグモード)
ip msdp mesh-group (グローバルコンフィグモード)
ip msdp mesh-group member (グローバルコンフィグモード)
ip msdp mesh-group member hold-time (グローバルコンフィグモード)
ip msdp mesh-group member keep-alive (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer default-peer (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer hold-time (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer keep-alive (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer rp-filter (グローバルコンフィグモード)
ip msdp peer sg-filter (グローバルコンフィグモード)
ip msdp sa-cache-timeout (グローバルコンフィグモード)
ip multicast allow-register-fragments (グローバルコンフィグモード)
ip multicast forward-first-packet (グローバルコンフィグモード)
ip multicast handle-igmp-immediately (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing border (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing ssm-only-hw (グローバルコンフィグモード)
ip name-server (グローバルコンフィグモード)
ip name-server preferred-order (グローバルコンフィグモード)
ip ospf authentication (インターフェースモード)
ip ospf authentication-key (インターフェースモード)
ip ospf bfd (インターフェースモード)
ip ospf cost (インターフェースモード)
ip ospf database-filter (インターフェースモード)
ip ospf dead-interval (インターフェースモード)
ip ospf disable all (インターフェースモード)
ip ospf hello-interval (インターフェースモード)
ip ospf message-digest-key (インターフェースモード)
ip ospf mtu (インターフェースモード)
ip ospf mtu-ignore (インターフェースモード)
ip ospf network (インターフェースモード)
ip ospf priority (インターフェースモード)
ip ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ip ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ip pim accept-register list (グローバルコンフィグモード)
ip pim bsr-border (インターフェースモード)
ip pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ip pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ip pim dense-mode (インターフェースモード)
ip pim dr-priority (インターフェースモード)
ip pim exclude-genid (インターフェースモード)
ip pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ip pim hello-interval (インターフェースモード)
ip pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ip pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ip pim max-graft-retries (インターフェースモード)
ip pim neighbor-filter (インターフェースモード)
ip pim nexthop-timer-interval (グローバルコンフィグモード)
ip pim propagation-delay (インターフェースモード)
ip pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ip pim sparse-mode (インターフェースモード)
ip pim sparse-mode event-queue-length (グローバルコンフィグモード)
ip pim sparse-mode join-prune-batching (グローバルコンフィグモード)
ip pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ip pim ssm (グローバルコンフィグモード)
ip pim state-refresh origination-interval (インターフェースモード)
ip prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ip proxy-arp (インターフェースモード)
ip radius require-message-authenticator (グローバルコンフィグモード)
ip radius source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip rip authentication key-chain (インターフェースモード)
ip rip authentication mode (インターフェースモード)
ip rip authentication string (インターフェースモード)
ip rip receive version (インターフェースモード)
ip rip receive-packet (インターフェースモード)
ip rip send version (インターフェースモード)
ip rip send-packet (インターフェースモード)
ip rip split-horizon (インターフェースモード)
ip route (グローバルコンフィグモード)
ip route bfd (インターフェースモード)
ip route bfd all-interfaces (グローバルコンフィグモード)
ip route static inter-vrf (グローバルコンフィグモード)
ip source binding (グローバルコンフィグモード)
ip summary-address rip (インターフェースモード)
ip tacacs source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip tcp-timestamp (グローバルコンフィグモード)
ip tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip tftp vrf (グローバルコンフィグモード)
ip unreachables (グローバルコンフィグモード)
ip vrf (グローバルコンフィグモード)
ip vrf forwarding (インターフェースモード)
ip-addr-type-availability (802.11uモード)
ip-address (AP登録モード)
ip-version (リンク監視プローブモード)
ipv6 access-list standard (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list standard(seq entry) (名前付き標準IPv6アクセスリストモード)
ipv6 access-list(list) (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list(seq entry) (ハードウェアIPv6アクセスリストモード)
ipv6 address (インターフェースモード)
ipv6 address autoconfig (インターフェースモード)
ipv6 address dhcp (インターフェースモード)
ipv6 address suffix (インターフェースモード)
ipv6 address(DHCPv6 PD) (インターフェースモード)
ipv6 dhcp client pd (インターフェースモード)
ipv6 dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp server (インターフェースモード)
ipv6 enable (インターフェースモード)
ipv6 eui64-linklocal (インターフェースモード)
ipv6 forwarding (グローバルコンフィグモード)
ipv6 icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ipv6 local pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld (インターフェースモード)
ipv6 mld access-group (インターフェースモード)
ipv6 mld immediate-leave (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-count (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld limit (インターフェースモード)
ipv6 mld querier-timeout (インターフェースモード)
ipv6 mld query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld query-max-response-time (インターフェースモード)
ipv6 mld robustness-variable (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld snooping (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping fast-leave (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping mrouter interface (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping querier (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping report-suppression (インターフェースモード)
ipv6 mld ssm-map enable (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld ssm-map static (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld static-group (インターフェースモード)
ipv6 mld version (インターフェースモード)
ipv6 multicast route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ipv6 nd accept-ra-default-routes (インターフェースモード)
ipv6 nd accept-ra-pinfo (インターフェースモード)
ipv6 nd dns search-list (インターフェースモード)
ipv6 nd managed-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd other-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix auto-advertise (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-interval (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-lifetime (インターフェースモード)
ipv6 nd raguard (インターフェースモード)
ipv6 nd reachable-time (インターフェースモード)
ipv6 nd route-information (インターフェースモード)
ipv6 nd router-preference (インターフェースモード)
ipv6 nd suppress-ra (インターフェースモード)
ipv6 neighbor (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf authentication ipsec (インターフェースモード)
ipv6 ospf cost (インターフェースモード)
ipv6 ospf dead-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf display route single-line (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf encryption ipsec (インターフェースモード)
ipv6 ospf hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf priority (インターフェースモード)
ipv6 ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ipv6 pim accept-register list (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim bsr-border (インターフェースモード)
ipv6 pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim dr-priority (インターフェースモード)
ipv6 pim exclude-genid (インターフェースモード)
ipv6 pim ext-srcs-directly-connected (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim neighbor-filter (インターフェースモード)
ipv6 pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp embedded (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim sparse-mode (インターフェースモード)
ipv6 pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim ssm (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim unicast-bsm (インターフェースモード)
ipv6 prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ipv6 rip metric-offset (インターフェースモード)
ipv6 rip split-horizon (インターフェースモード)
ipv6 route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 route bfd (インターフェースモード)
ipv6 route bfd all-interfaces (グローバルコンフィグモード)
ipv6 router ospf area (インターフェースモード)
ipv6 router rip (インターフェースモード)
ipv6 tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ipv6 traffic-filter (グローバルコンフィグモード)
ipv6 traffic-filter (インターフェースモード)
ipv6 traffic-filter insert-before (グローバルコンフィグモード)
ipv6 traffic-filter insert-before (インターフェースモード)
ipv6 unreachables (グローバルコンフィグモード)

#### J (top)

jitter bad-above (リンク性能プロファイルモード)

#### K (top)

key (キーチェーンモード)
key (APプロファイル・CBモード)
key (SCプロファイルモード)
key (WEP設定モード)
key (WPAパーソナル設定モード)
key (STOAT送信先モード)
key chain (グローバルコンフィグモード)
key-string (キーチェーン・キーモード)

#### L (top)

l2tif enable (Hotspot2.0モード)
lacp enable (APプロファイルモード)
lacp global-passive-mode enable (グローバルコンフィグモード)
lacp port-priority (インターフェースモード)
lacp system-priority (グローバルコンフィグモード)
lacp timeout (インターフェースモード)
latency bad-above (リンク性能プロファイルモード)
latency good-below (リンク性能プロファイルモード)
lc-react (MRPリングマネージャーモード)
lease (DHCPモード)
led enable (APプロファイルモード)
legacy-rates (APプロファイル・無線モード)
length (ラインモード)
length (WEP設定モード)
length (Pingポーリングモード)
level (G.8032スイッチモード)
license (特権EXECモード)
license update file (特権EXECモード)
license-cert (AMF事前設定EXECモード)
lifetime (CAトラストポイントモード)
line console (グローバルコンフィグモード)
line vty (グローバルコンフィグモード)
link-address (DHCPv6モード)
link-aggregation enable (APプロファイルモード)
linkflap action (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe-history (グローバルコンフィグモード)
linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
lldp faststart-count (グローバルコンフィグモード)
lldp holdtime-multiplier (グローバルコンフィグモード)
lldp management-address (インターフェースモード)
lldp med-notifications (インターフェースモード)
lldp med-tlv-select (インターフェースモード)
lldp non-strict-med-tlv-order-check (グローバルコンフィグモード)
lldp notification-interval (グローバルコンフィグモード)
lldp notifications (インターフェースモード)
lldp port-number-type (グローバルコンフィグモード)
lldp receive (インターフェースモード)
lldp reinit (グローバルコンフィグモード)
lldp run (グローバルコンフィグモード)
lldp timer (グローバルコンフィグモード)
lldp tlv-select (インターフェースモード)
lldp transmit (インターフェースモード)
lldp tx-delay (グローバルコンフィグモード)
local-proxy-arp (グローバルコンフィグモード)
locate (AMF事前設定EXECモード)
location civic-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location civic-location(sub-commands) (住所情報登録モード)
location civic-location-id (インターフェースモード)
location coord-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location coord-location(sub-commands) (座標情報登録モード)
location coord-location-id (インターフェースモード)
location elin-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location elin-location-id (インターフェースモード)
log (グローバルコンフィグモード)
log date-format (グローバルコンフィグモード)
log enable destination (無線LANコントローラーモード)
log event-host atmf-topology-event (グローバルコンフィグモード)
log exclude (グローバルコンフィグモード)
log facility (グローバルコンフィグモード)
log host source (グローバルコンフィグモード)
log host startup-delay (グローバルコンフィグモード)
log interval neighbor-ap (無線LANコントローラーモード)
log rotate (グローバルコンフィグモード)
log rotate neighbor-ap (無線LANコントローラーモード)
log rotate wireless-client (無線LANコントローラーモード)
log size (グローバルコンフィグモード)
log size wireless-client (無線LANコントローラーモード)
log time (グローバルコンフィグモード)
log transfer-endpoint (無線LANコントローラーモード)
log(filter) (グローバルコンフィグモード)
log-rate-limit nsm (グローバルコンフィグモード)
login authentication (ラインモード)
login username (AP登録モード)
login-fallback enable (AMFゲストコンフィグモード)
logout (任意のEXECモード)
loop-protection (グローバルコンフィグモード)
loop-protection action (インターフェースモード)
loop-protection action-delay-time (インターフェースモード)
loop-protection timeout (インターフェースモード)
low-memory restart (グローバルコンフィグモード)

#### M (top)

mac address-table acquire (グローバルコンフィグモード)
mac address-table ageing-time (グローバルコンフィグモード)
mac address-table logging (グローバルコンフィグモード)
mac address-table notification mac-change (グローバルコンフィグモード)
mac address-table notification mac-change history-size (グローバルコンフィグモード)
mac address-table notification mac-change interval (グローバルコンフィグモード)
mac address-table notification mac-threshold (グローバルコンフィグモード)
mac address-table static (グローバルコンフィグモード)
mac address-table thrash-limit (グローバルコンフィグモード)
mac-address (AP登録モード)
mac-auth critical-mode enable (無線ネットワークモード)
mac-auth dynamic-vlan enable (無線ネットワークモード)
mac-auth mode (無線ネットワークモード)
mac-auth password (無線ネットワークモード)
mac-auth radius auth group (無線ネットワークモード)
mac-auth radius verify-radius-packet enable (無線ネットワークモード)
mac-auth username (無線ネットワークモード)
mail (特権EXECモード)
mail from (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver authentication (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver port (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver tls (グローバルコンフィグモード)
management address (無線LANコントローラーモード)
management-frame-protection enable (WPAパーソナル設定モード)
management-frame-protection enable (WPAエンタープライズ設定モード)
management-frame-protection enable (OSENモード)
map-access vlan vni (VXLANモード)
match access-group (クラスマップモード)
match access-group (VLANアクセスマップモード)
match as-path (ルートマップモード)
match community (ルートマップモード)
match cos (クラスマップモード)
match dscp (クラスマップモード)
match eth-format protocol (クラスマップモード)
match inner-cos (クラスマップモード)
match inner-tpid (クラスマップモード)
match inner-vlan (クラスマップモード)
match interface (ルートマップモード)
match ip address (ルートマップモード)
match ip next-hop (ルートマップモード)
match ip-precedence (クラスマップモード)
match ipv4 (フローレコードモード)
match ipv6 (フローレコードモード)
match ipv6 address (ルートマップモード)
match ipv6 next-hop (ルートマップモード)
match mac-type (クラスマップモード)
match metric (ルートマップモード)
match origin (ルートマップモード)
match route-type (ルートマップモード)
match tag (ルートマップモード)
match tcp-flags (クラスマップモード)
match tpid (クラスマップモード)
match transport (フローレコードモード)
match vlan (クラスマップモード)
max-clients (APプロファイル・無線モード)
max-concurrent-dd (OSPFモード)
max-concurrent-dd (OSPFv3モード)
max-paths ebgp (BGPモード)
max-paths ebgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
max-paths ibgp (BGPモード)
max-paths ibgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
maximum-paths (グローバルコンフィグモード)
mep active (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep ccm-ltm-priority (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep crosscheck (イーサネットCFMモード)
mep fng-alarm-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep lowest-priority-defect (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mep reset-fng-time (インターフェース・イーサネットCFM MEPモード)
mirror interface (インターフェースモード)
mkdir (特権EXECモード)
mlo enable (APプロファイルモード)
mls qos aggregate-police counters (グローバルコンフィグモード)
mls qos aggregate-police single-rate (グローバルコンフィグモード)
mls qos aggregate-police twin-rate (グローバルコンフィグモード)
mls qos cos (インターフェースモード)
mls qos enable (グローバルコンフィグモード)
mls qos map cos-queue (グローバルコンフィグモード)
mls qos map premark-dscp (グローバルコンフィグモード)
mls qos queue (インターフェースモード)
mls qos queue name (グローバルコンフィグモード)
mls qos scheduler-set (インターフェースモード)
mls qos scheduler-set priority-queue (グローバルコンフィグモード)
mls qos scheduler-set wrr-queue group (グローバルコンフィグモード)
mobility-domain (WPAパーソナル設定モード)
mobility-domain (WPAエンタープライズ設定モード)
mode (APプロファイル・無線モード)
mode (キャプティブポータル設定モード)
modeltype (AMFゲストコンフィグモード)
move (特権EXECモード)
mrp ring (グローバルコンフィグモード)
mrp ring (インターフェースモード)
mtu (インターフェースモード)
mu-mimo enable (APプロファイル・無線モード)
multicast (インターフェースモード)
multicast-to-unicast enable (無線ネットワークモード)
multicast-tx-rate (APプロファイル・無線モード)

#### N (top)

nai-realm (802.11uモード)
name-check (STOAT送信先モード)
nas (RADIUSサーバーモード)
nas (RADIUSプロキシーモード)
nas message-authenticator (RADIUSサーバーモード)
neighbor (RIPモード)
neighbor (OSPFモード)
neighbor (RIPngモード)
neighbor activate (BGPモード)
neighbor activate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor advertisement-interval (BGPモード)
neighbor allowas-in (BGPモード)
neighbor allowas-in (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor as-origination-interval (BGPモード)
neighbor attribute-unchanged (BGPモード)
neighbor attribute-unchanged (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability graceful-restart (BGPモード)
neighbor capability graceful-restart (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability orf prefix-list (BGPモード)
neighbor capability orf prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability route-refresh (BGPモード)
neighbor default-originate (BGPモード)
neighbor default-originate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor description (BGPモード)
neighbor disallow-infinite-holdtime (BGPモード)
neighbor distribute-list (BGPモード)
neighbor distribute-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor dont-capability-negotiate (BGPモード)
neighbor ebgp-multihop (BGPモード)
neighbor fall-over bfd (BGPモード)
neighbor fall-over bfd (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor filter-list (BGPモード)
neighbor filter-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor interface (BGPモード)
neighbor maximum-prefix (BGPモード)
neighbor maximum-prefix (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor next-hop-self (BGPモード)
neighbor next-hop-self (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor override-capability (BGPモード)
neighbor passive (BGPモード)
neighbor password (BGPモード)
neighbor peer-group(add) (BGPモード)
neighbor peer-group(add) (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor peer-group(create) (BGPモード)
neighbor port (BGPモード)
neighbor prefix-list (BGPモード)
neighbor prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor remote-as (BGPモード)
neighbor remove-private-as (BGPモード)
neighbor restart-time (BGPモード)
neighbor route-map (BGPモード)
neighbor route-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor route-reflector-client (BGPモード)
neighbor send-community (BGPモード)
neighbor send-community (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor shutdown (BGPモード)
neighbor soft-reconfiguration inbound (BGPモード)
neighbor soft-reconfiguration inbound (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor timers (BGPモード)
neighbor transparent-as (BGPモード)
neighbor transparent-nexthop (BGPモード)
neighbor unsuppress-map (BGPモード)
neighbor unsuppress-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor update-source (BGPモード)
neighbor weight (BGPモード)
neighbor weight (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor-ap-detection enable (APプロファイル・無線モード)
neighbor-managed-ap-detection enable (無線LANコントローラーモード)
netconf allow-users (グローバルコンフィグモード)
netconf deny-users (グローバルコンフィグモード)
netconf log (グローバルコンフィグモード)
netconf max-sessions (グローバルコンフィグモード)
netconf resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
netconf vrf (グローバルコンフィグモード)
network (DHCPモード)
network (BGPモード)
network (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
network (RIPモード)
network (OSPFモード)
network (無線LANコントローラーモード)
network synchronization (BGPモード)
network synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
network-auth-type (802.11uモード)
network-type (802.11uモード)
next-server (DHCPモード)
no crypto pki certificate (特権EXECモード)
normal-interval (Pingポーリングモード)
ntp designated-server (APプロファイルモード)
ntp designated-server enable (APプロファイルモード)
ntp designated-server period (APプロファイルモード)
ntp master (グローバルコンフィグモード)
ntp peer (グローバルコンフィグモード)
ntp rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ntp restrict (グローバルコンフィグモード)
ntp server (グローバルコンフィグモード)
ntp source (グローバルコンフィグモード)
nvo vxlan (グローバルコンフィグモード)

#### O (top)

ofdma enable (APプロファイル・無線モード)
offset-list (RIPモード)
offset-list (RIPngモード)
openflow (インターフェースモード)
openflow controller (グローバルコンフィグモード)
openflow datapath-id (グローバルコンフィグモード)
openflow failmode secure non-rule-expired (グローバルコンフィグモード)
openflow failmode standalone (グローバルコンフィグモード)
openflow inactivity (グローバルコンフィグモード)
openflow native vlan (グローバルコンフィグモード)
openflow ssl peer certificate (グローバルコンフィグモード)
openflow ssl trustpoint (グローバルコンフィグモード)
operating-class (Hotspot2.0モード)
operator lang friendly-name (Hotspot2.0モード)
option (DHCPモード)
option (DHCPv6モード)
ospf abr-type (OSPFモード)
ospf restart grace-period (グローバルコンフィグモード)
ospf restart helper (グローバルコンフィグモード)
ospf router-id (OSPFモード)
osu ssid (Hotspot2.0モード)
osu status enable (Hotspot2.0モード)
osu-providers friendly-name lang name (Hotspot2.0モード)
osu-providers icon lang file (Hotspot2.0モード)
osu-providers method-list (Hotspot2.0モード)
osu-providers nai (Hotspot2.0モード)
osu-providers server-uri (Hotspot2.0モード)
osu-providers service-desc lang desc (Hotspot2.0モード)
outdoor (APプロファイルモード)
over-the-ds enable (WPAパーソナル設定モード)
over-the-ds enable (WPAエンタープライズ設定モード)
overflow database (OSPFモード)
overflow database external (OSPFモード)

#### P (top)

page-proxy-url (キャプティブポータル設定モード)
passive-interface (RIPモード)
passive-interface (OSPFモード)
passive-interface (RIPngモード)
passive-interface (OSPFv3モード)
passpoint (無線ネットワークモード)
peer (WDS設定モード)
permit host (APプロファイル・SNMPモード)
physical-ring (G.8032スイッチモード)
ping (非特権EXECモード)
ping-poll (グローバルコンフィグモード)
platform acls-to-vlanclassifiers (グローバルコンフィグモード)
platform fdb-l3-hosts (グローバルコンフィグモード)
platform hwfilter-size (グローバルコンフィグモード)
platform inter-chip-header 4-word (グローバルコンフィグモード)
platform jumboframe (グローバルコンフィグモード)
platform l2mc-overlap (グローバルコンフィグモード)
platform load-balancing (グローバルコンフィグモード)
platform multicast-ratelimit (グローバルコンフィグモード)
platform port-tx-recovery (グローバルコンフィグモード)
platform routingratio (グローバルコンフィグモード)
platform stop-unreg-mc-flooding (グローバルコンフィグモード)
platform vlan-stacking-tpid (グローバルコンフィグモード)
polarity (インターフェースモード)
police counters (ポリシーマップ・クラスモード)
police single-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
police twin-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
police-aggregate (ポリシーマップ・クラスモード)
policy-map (グローバルコンフィグモード)
port (APプロファイル・SNMPモード)
port-cascade enable (APプロファイルモード)
power (AP登録・無線モード)
power-inline allow-legacy (グローバルコンフィグモード)
power-inline description (インターフェースモード)
power-inline enable (インターフェースモード)
power-inline hanp (グローバルコンフィグモード)
power-inline hanp (インターフェースモード)
power-inline max (インターフェースモード)
power-inline priority (インターフェースモード)
power-inline usage-threshold (グローバルコンフィグモード)
pre-authentication enable (WPAエンタープライズ設定モード)
pre-authentication enable (OSENモード)
preempt-mode (VRRPモード)
prefix-delegation pool (DHCPv6モード)
priority (VRRPモード)
private-vlan (VLANモード)
private-vlan association (VLANモード)
private-vlan ufo trap (グローバルコンフィグモード)
probe enable (DHCPモード)
probe packets (DHCPモード)
probe timeout (DHCPモード)
probe type (DHCPモード)
profile (MRPリングモード)
profile (BFDピアモード)
profile (AP登録モード)
profile name (G.8032スイッチモード)
proxy auth-port (RADIUSプロキシーモード)
proxy enable (RADIUSプロキシーモード)
proxy-arp enable (無線ネットワークモード)
proxy-arp-through enable (無線ネットワークモード)
ptp clock (グローバルコンフィグモード)
pwd (特権EXECモード)

#### Q (top)

qos-map-set (802.11uモード)

#### R (top)

r0-key-lifetime (WPAパーソナル設定モード)
r0-key-lifetime (WPAエンタープライズ設定モード)
radio (APプロファイルモード)
radio (AP登録モード)
radio-resource-management enable (WPAパーソナル設定モード)
radio-resource-management enable (WPAエンタープライズ設定モード)
radius accounting enable (キャプティブポータル設定モード)
radius accounting group (WPAエンタープライズ設定モード)
radius auth group (キャプティブポータル設定モード)
radius authentication group (WPAエンタープライズ設定モード)
radius authentication group (OSENモード)
radius dynamic-authorization-client (グローバルコンフィグモード)
radius-server deadtime (グローバルコンフィグモード)
radius-server host (グローバルコンフィグモード)
radius-server key (グローバルコンフィグモード)
radius-server local (グローバルコンフィグモード)
radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
radius-server retransmit (グローバルコンフィグモード)
radius-server timeout (グローバルコンフィグモード)
range (DHCPモード)
raps-channel (G.8032スイッチモード)
rd (VRFモード)
reboot (特権EXECモード)
reboot rolling (特権EXECモード)
receive-interval (BFDピアモード)
receive-interval (BFDプロファイルモード)
record (フローモニターモード)
redirect-url (キャプティブポータル設定モード)
redistribute (BGPモード)
redistribute (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
redistribute (RIPモード)
redistribute (OSPFモード)
redistribute (RIPngモード)
redistribute (OSPFv3モード)
region (MSTモード)
reload (特権EXECモード)
reload rolling (特権EXECモード)
remote-login (特権EXECモード)
remote-mirror interface (インターフェースモード)
remote-vtep (VXLANモード)
repeat (トリガーモード)
restart bgp graceful (特権EXECモード)
restart ipv6 ospf graceful (特権EXECモード)
restart ospf graceful (特権EXECモード)
restart rip graceful (特権EXECモード)
revision (MSTモード)
rip restart grace-period (グローバルコンフィグモード)
rmdir (特権EXECモード)
rmon alarm (グローバルコンフィグモード)
rmon collection history (インターフェースモード)
rmon collection stats (インターフェースモード)
rmon event (グローバルコンフィグモード)
roaming-oi (802.11uモード)
rogue-ap-detection enable (無線LANコントローラーモード)
role (MRPリングモード)
route-map (グローバルコンフィグモード)
route-target (VRFモード)
router bgp (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router ospf (グローバルコンフィグモード)
router rip (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
router-id (グローバルコンフィグモード)
router-id (OSPFモード)
router-id (OSPFv3モード)
router-id (VRFモード)
rpl role (G.8032スイッチモード)
rsakeypair (CAトラストポイントモード)
rts-threshold (APプロファイル・無線モード)
rule (無線MACフィルターモード)
rule attribute (RADIUSプロキシーモード)
rule realm (RADIUSプロキシーモード)

#### S (top)

sample-size (リンク監視プローブモード)
sample-size (Pingポーリングモード)
sc-channel (SCプロファイルモード)
sc-profile (APプロファイルモード)
script (トリガーモード)
second-channel (AP登録・無線モード)
security (無線ネットワークモード)
security (WDS設定モード)
security mode enhanced-open (無線LANコントローラーモード)
security mode enhanced-open-transition-mode (無線LANコントローラーモード)
security mode osen (無線LANコントローラーモード)
security mode wep (無線LANコントローラーモード)
security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
security-password forced-change (グローバルコンフィグモード)
security-password history (グローバルコンフィグモード)
security-password lifetime (グローバルコンフィグモード)
security-password min-lifetime-enforce (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-categories (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-length (グローバルコンフィグモード)
security-password reject-expired-pwd (グローバルコンフィグモード)
security-password warning (グローバルコンフィグモード)
send-lifetime (キーチェーン・キーモード)
server (サーバーグループモード)
server (RADIUSプロキシーモード)
server (RADIUSプロキシー・サーバーグループモード)
server auth-port (RADIUSサーバーモード)
server deadtime (RADIUSプロキシーモード)
server enable (RADIUSサーバーモード)
server timeout (RADIUSプロキシーモード)
server trustpoint (RADIUSサーバーモード)
server-address (APプロファイル・Syslogモード)
server-port (APプロファイル・Syslogモード)
service atmf-application-proxy (グローバルコンフィグモード)
service bfd (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-relay (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-server (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-snooping (グローバルコンフィグモード)
service epsr (グローバルコンフィグモード)
service flow (グローバルコンフィグモード)
service http (グローバルコンフィグモード)
service linkmon (グローバルコンフィグモード)
service ma-name ma-type (イーサネットCFMモード)
service mrp (グローバルコンフィグモード)
service netconf (グローバルコンフィグモード)
service onm (グローバルコンフィグモード)
service ospf (グローバルコンフィグモード)
service ospf6 (グローバルコンフィグモード)
service password-encryption (グローバルコンフィグモード)
service pdm (グローバルコンフィグモード)
service pim (グローバルコンフィグモード)
service pim6 (グローバルコンフィグモード)
service power-inline (グローバルコンフィグモード)
service rip (グローバルコンフィグモード)
service ripng (グローバルコンフィグモード)
service snmp-discovery (グローバルコンフィグモード)
service ssh (グローバルコンフィグモード)
service statistics interfaces counter (グローバルコンフィグモード)
service stoat (グローバルコンフィグモード)
service telnet (グローバルコンフィグモード)
service vrrp (グローバルコンフィグモード)
service-policy input (インターフェースモード)
session-keep (キャプティブポータル設定モード)
session-key-refresh-action (WPAエンタープライズ設定モード)
session-key-refresh-interval (WPAエンタープライズ設定モード)
session-timeout-action (キャプティブポータル設定モード)
session-timeout-interval (キャプティブポータル設定モード)
set aggregator as (ルートマップモード)
set as-path prepend (ルートマップモード)
set atomic-aggregate (ルートマップモード)
set bandwidth-class (ポリシーマップ・クラスモード)
set comm-list delete (ルートマップモード)
set community (ルートマップモード)
set cos (ポリシーマップ・クラスモード)
set dscp (ポリシーマップ・クラスモード)
set ip next-hop (ルートマップモード)
set ip next-hop (ポリシーマップ・クラスモード)
set local-preference (ルートマップモード)
set metric (ルートマップモード)
set metric-type (ルートマップモード)
set origin (ルートマップモード)
set originator-id (ルートマップモード)
set queue (ポリシーマップ・クラスモード)
set tag (ルートマップモード)
set weight (ルートマップモード)
severity (APプロファイル・Syslogモード)
sflow agent (グローバルコンフィグモード)
sflow collector (グローバルコンフィグモード)
sflow enable (グローバルコンフィグモード)
sflow max-header-size (インターフェースモード)
sflow polling-interval (インターフェースモード)
sflow sampling-rate (インターフェースモード)
short-lease-threshold (DHCPモード)
show aaa local user locked (非特権EXECモード)
show aaa server group (特権EXECモード)
show access-group (非特権EXECモード)
show access-list (非特権EXECモード)
show access-list counters (特権EXECモード)
show acl-group ip address (特権EXECモード)
show acl-group ip port (特権EXECモード)
show acl-group ipv6 address (特権EXECモード)
show application-proxy threat-protection (非特権EXECモード)
show application-proxy whitelist advertised-address (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist interface (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist server (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist supplicant (特権EXECモード)
show arp (非特権EXECモード)
show arp security (非特権EXECモード)
show arp security interface (非特権EXECモード)
show arp security statistics (非特権EXECモード)
show atmf (特権EXECモード)
show atmf area (特権EXECモード)
show atmf area guests (特権EXECモード)
show atmf area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf area nodes (特権EXECモード)
show atmf area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf authorization current (特権EXECモード)
show atmf authorization pending (特権EXECモード)
show atmf authorization provisional (特権EXECモード)
show atmf backup (特権EXECモード)
show atmf backup area (特権EXECモード)
show atmf backup guest (特権EXECモード)
show atmf container (特権EXECモード)
show atmf group (特権EXECモード)
show atmf group members (特権EXECモード)
show atmf guests (特権EXECモード)
show atmf links (特権EXECモード)
show atmf links guest (特権EXECモード)
show atmf links statistics (特権EXECモード)
show atmf local area guests (特権EXECモード)
show atmf local area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf local area nodes (特権EXECモード)
show atmf local area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf nodes (特権EXECモード)
show atmf provision nodes (特権EXECモード)
show atmf recovery-file (特権EXECモード)
show atmf secure-mode (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit link (特権EXECモード)
show atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
show atmf secure-mode sa (特権EXECモード)
show atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
show atmf session (特権EXECモード)
show atmf tech (特権EXECモード)
show atmf virtual-links (特権EXECモード)
show atmf virtual-links detail (特権EXECモード)
show atmf working-set (特権EXECモード)
show auth (特権EXECモード)
show auth diagnostics (特権EXECモード)
show auth sessionstatistics (特権EXECモード)
show auth statistics (特権EXECモード)
show auth supplicant (特権EXECモード)
show auth two-step supplicant brief (特権EXECモード)
show auth-web-server (特権EXECモード)
show auth-web-server page (特権EXECモード)
show autoboot (特権EXECモード)
show banner login (非特権EXECモード)
show bfd peer (特権EXECモード)
show bfd peer counters (特権EXECモード)
show bgp ipv6 (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors received-routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 summary (非特権EXECモード)
show bgp nexthop-tracking (非特権EXECモード)
show bgp nexthop-tree-details (非特権EXECモード)
show boot (特権EXECモード)
show class-map (非特権EXECモード)
show clock (非特権EXECモード)
show continuous-reboot-prevention (特権EXECモード)
show counter dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter dhcp-relay (非特権EXECモード)
show counter dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter mail (非特権EXECモード)
show counter mrp (特権EXECモード)
show counter ping-poll (非特権EXECモード)
show counter snmp-server (非特権EXECモード)
show counter stack (特権EXECモード)
show cpu (非特権EXECモード)
show cpu history (非特権EXECモード)
show crypto key hostkey (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain knownhosts (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain userkey (非特権EXECモード)
show crypto key userkey (非特権EXECモード)
show crypto pki certificates (特権EXECモード)
show crypto pki trustpoint (特権EXECモード)
show dhcp lease (特権EXECモード)
show dos (非特権EXECモード)
show dot1x (特権EXECモード)
show dot1x diagnostics (特権EXECモード)
show dot1x sessionstatistics (特権EXECモード)
show dot1x statistics (特権EXECモード)
show dot1x supplicant (特権EXECモード)
show ecofriendly (特権EXECモード)
show epsr (非特権EXECモード)
show epsr config-check (非特権EXECモード)
show epsr counters (非特権EXECモード)
show etherchannel (非特権EXECモード)
show ethernet cfm details (特権EXECモード)
show ethernet cfm domain (特権EXECモード)
show ethernet cfm errorlog (特権EXECモード)
show ethernet cfm maintenance-points local mep (特権EXECモード)
show ethernet cfm maintenance-points remote mep (特権EXECモード)
show ethernet cfm service (特権EXECモード)
show exception log (非特権EXECモード)
show file (特権EXECモード)
show file systems (特権EXECモード)
show flow (特権EXECモード)
show flow exporter (特権EXECモード)
show flow monitor (特権EXECモード)
show flow record (特権EXECモード)
show flowcontrol interface (非特権EXECモード)
show g8032 erp-instance (特権EXECモード)
show g8032 erp-instance statistics (特権EXECモード)
show g8032 physical-ring (特権EXECモード)
show g8032 profile (特権EXECモード)
show gvrp configuration (非特権EXECモード)
show gvrp machine (非特権EXECモード)
show gvrp statistics (非特権EXECモード)
show gvrp timer (非特権EXECモード)
show history (非特権EXECモード)
show hosts (非特権EXECモード)
show http (非特権EXECモード)
show http client (特権EXECモード)
show interface (非特権EXECモード)
show interface access-group (非特権EXECモード)
show interface status (非特権EXECモード)
show interface switchport (非特権EXECモード)
show ip access-list (非特権EXECモード)
show ip as-path-access-list (非特権EXECモード)
show ip bgp (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors advertised-routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors connection-retrytime (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors hold-time (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors keepalive (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors keepalive-interval (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors notification (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors open (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors rcvd-msgs (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors received prefix-filter (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors received-routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors sent-msgs (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors update (非特権EXECモード)
show ip bgp scan (非特権EXECモード)
show ip bgp summary (非特権EXECモード)
show ip community-list (非特権EXECモード)
show ip dhcp binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp pool (非特権EXECモード)
show ip dhcp server statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp server summary (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping acl (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping agent-option (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping interface (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp-relay (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding cache (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding server (非特権EXECモード)
show ip domain-list (非特権EXECモード)
show ip domain-name (非特権EXECモード)
show ip flooding-nexthops (非特権EXECモード)
show ip forwarding (非特権EXECモード)
show ip igmp groups (非特権EXECモード)
show ip igmp interface (非特権EXECモード)
show ip igmp snooping mrouter interface (非特権EXECモード)
show ip igmp snooping routermode (特権EXECモード)
show ip igmp snooping source-timeout (非特権EXECモード)
show ip igmp snooping statistics interface (非特権EXECモード)
show ip interface (非特権EXECモード)
show ip mroute (非特権EXECモード)
show ip msdp mesh-group (非特権EXECモード)
show ip msdp peer (非特権EXECモード)
show ip msdp sa-cache (非特権EXECモード)
show ip mvif (非特権EXECモード)
show ip name-server (非特権EXECモード)
show ip ospf (非特権EXECモード)
show ip ospf border-routers (非特権EXECモード)
show ip ospf database (非特権EXECモード)
show ip ospf database asbr-summary (非特権EXECモード)
show ip ospf database external (非特権EXECモード)
show ip ospf database network (非特権EXECモード)
show ip ospf database nssa-external (非特権EXECモード)
show ip ospf database router (非特権EXECモード)
show ip ospf database summary (非特権EXECモード)
show ip ospf interface (非特権EXECモード)
show ip ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ip ospf route (非特権EXECモード)
show ip ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode interface (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode mroute (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode event-queue (特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ip prefix-list (非特権EXECモード)
show ip protocols bgp (非特権EXECモード)
show ip protocols ospf (非特権EXECモード)
show ip protocols rip (非特権EXECモード)
show ip rip (非特権EXECモード)
show ip rip interface (非特権EXECモード)
show ip rip vrf database (非特権EXECモード)
show ip rip vrf interface (非特権EXECモード)
show ip route (非特権EXECモード)
show ip route database (非特権EXECモード)
show ip route summary (非特権EXECモード)
show ip rpf (非特権EXECモード)
show ip source binding (非特権EXECモード)
show ip vrf (非特権EXECモード)
show ipv6 access-list (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp binding (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp interface (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp pool (非特権EXECモード)
show ipv6 forwarding (非特権EXECモード)
show ipv6 interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mif (非特権EXECモード)
show ipv6 mld groups (非特権EXECモード)
show ipv6 mld interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mld snooping mrouter (非特権EXECモード)
show ipv6 mld snooping statistics interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database external (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database network (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database router (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf interface (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf route (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode local-members (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
show ipv6 protocols rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip interface (非特権EXECモード)
show ipv6 route (非特権EXECモード)
show ipv6 route database (非特権EXECモード)
show ipv6 route summary (非特権EXECモード)
show lacp sys-id (非特権EXECモード)
show lacp-counter (非特権EXECモード)
show license (非特権EXECモード)
show license external (非特権EXECモード)
show license external stored (非特権EXECモード)
show license member (非特権EXECモード)
show linkmon probe (非特権EXECモード)
show linkmon probe-history (非特権EXECモード)
show linkmon trigger (特権EXECモード)
show lldp (非特権EXECモード)
show lldp interface (非特権EXECモード)
show lldp local-info interface (非特権EXECモード)
show lldp neighbors interface (非特権EXECモード)
show lldp statistics (非特権EXECモード)
show location (非特権EXECモード)
show log (特権EXECモード)
show log config (特権EXECモード)
show log external (特権EXECモード)
show log permanent (特権EXECモード)
show loop-protection (非特権EXECモード)
show mac address-table (非特権EXECモード)
show mac address-table notification mac-change (特権EXECモード)
show mac address-table thrash-limit (非特権EXECモード)
show mail (特権EXECモード)
show memory (非特権EXECモード)
show memory history (非特権EXECモード)
show mep-alarm status (特権EXECモード)
show mirror (非特権EXECモード)
show mls qos (非特権EXECモード)
show mls qos aggregate-policer (非特権EXECモード)
show mls qos interface (非特権EXECモード)
show mls qos interface policer-counters (非特権EXECモード)
show mls qos interface queue-counters (非特権EXECモード)
show mls qos interface storm-status (非特権EXECモード)
show mls qos maps cos-queue (非特権EXECモード)
show mls qos maps premark-dscp (非特権EXECモード)
show mls qos scheduler-set (特権EXECモード)
show mrp ports (特権EXECモード)
show mrp ring (特権EXECモード)
show netconf counters (非特権EXECモード)
show netconf session (非特権EXECモード)
show ntp associations (非特権EXECモード)
show ntp counters (非特権EXECモード)
show ntp status (非特権EXECモード)
show openflow config (特権EXECモード)
show openflow flows (特権EXECモード)
show openflow rules (特権EXECモード)
show openflow ssl (特権EXECモード)
show openflow status (特権EXECモード)
show ping-poll (非特権EXECモード)
show platform (特権EXECモード)
show platform classifier statistics utilization brief (特権EXECモード)
show platform port (特権EXECモード)
show platform port counters (特権EXECモード)
show policy-map (非特権EXECモード)
show port etherchannel (非特権EXECモード)
show port-security interface (特権EXECモード)
show port-security intrusion (特権EXECモード)
show power-inline (非特権EXECモード)
show power-inline counters (非特権EXECモード)
show power-inline interface (非特権EXECモード)
show privilege (非特権EXECモード)
show process (非特権EXECモード)
show provisioning (非特権EXECモード)
show proxy-autoconfig-file (特権EXECモード)
show ptp clock (特権EXECモード)
show ptp port (特権EXECモード)
show radius (非特権EXECモード)
show radius dynamic-authorization counters (特権EXECモード)
show radius local-server auth-mac-promiscuous (非特権EXECモード)
show radius local-server group (非特権EXECモード)
show radius local-server nas (非特権EXECモード)
show radius local-server statistics (非特権EXECモード)
show radius local-server trustpoint (非特権EXECモード)
show radius local-server user (非特権EXECモード)
show radius proxy-server (特権EXECモード)
show radius proxy-server group (特権EXECモード)
show radius proxy-server statistics (特権EXECモード)
show radius server group (特権EXECモード)
show radius statistics (非特権EXECモード)
show reboot history (非特権EXECモード)
show remote-mirror (非特権EXECモード)
show rmon alarm (非特権EXECモード)
show rmon event (非特権EXECモード)
show rmon history (非特権EXECモード)
show rmon statistics (非特権EXECモード)
show route-map (非特権EXECモード)
show router-id (非特権EXECモード)
show running-config (特権EXECモード)
show security-password configuration (特権EXECモード)
show security-password user (特権EXECモード)
show sflow (特権EXECモード)
show sflow interface (特権EXECモード)
show snmp-discovery (特権EXECモード)
show snmp-server (特権EXECモード)
show snmp-server community (特権EXECモード)
show snmp-server group (特権EXECモード)
show snmp-server host (特権EXECモード)
show snmp-server trap (特権EXECモード)
show snmp-server user (特権EXECモード)
show snmp-server view (特権EXECモード)
show spanning-tree (非特権EXECモード)
show spanning-tree brief (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst config (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst instance (非特権EXECモード)
show spanning-tree statistics (特権EXECモード)
show ssh (非特権EXECモード)
show ssh client (非特権EXECモード)
show ssh server (非特権EXECモード)
show ssh server allow-users (非特権EXECモード)
show ssh server deny-users (非特権EXECモード)
show stack (非特権EXECモード)
show startup-config (特権EXECモード)
show static-channel-group (非特権EXECモード)
show stoat collector (特権EXECモード)
show stoat destinations (特権EXECモード)
show storm-control (非特権EXECモード)
show system (非特権EXECモード)
show system environment (非特権EXECモード)
show system fiber-monitoring (特権EXECモード)
show system pluggable (非特権EXECモード)
show system psu config (特権EXECモード)
show system serialnumber (非特権EXECモード)
show tacacs (非特権EXECモード)
show tech-support (特権EXECモード)
show telnet (非特権EXECモード)
show test cable-diagnostics tdr (特権EXECモード)
show trigger (特権EXECモード)
show udld (特権EXECモード)
show udld neighbors (特権EXECモード)
show udld port (特権EXECモード)
show users (非特権EXECモード)
show version (非特権EXECモード)
show vlan (非特権EXECモード)
show vlan access-map (特権EXECモード)
show vlan classifier group (非特権EXECモード)
show vlan classifier interface group (非特権EXECモード)
show vlan classifier rule (非特権EXECモード)
show vlan filter (特権EXECモード)
show vlan private-vlan (非特権EXECモード)
show vlan private-vlan ufo (非特権EXECモード)
show vrrp (非特権EXECモード)
show vrrp counters (非特権EXECモード)
show vrrp ipv6 (非特権EXECモード)
show vxlan (非特権EXECモード)
show wireless (非特権EXECモード)
show wireless ap (非特権EXECモード)
show wireless ap capability hwtype (非特権EXECモード)
show wireless ap clients (非特権EXECモード)
show wireless ap neighbors (非特権EXECモード)
show wireless ap power-channel (非特権EXECモード)
show wireless ap status (非特権EXECモード)
show wireless ap-profile (非特権EXECモード)
show wireless captive-portal network walled-garden (非特権EXECモード)
show wireless channel-blanket ap status (非特権EXECモード)
show wireless channel-blanket ap-profile status (非特権EXECモード)
show wireless log transfer (非特権EXECモード)
show wireless network (非特権EXECモード)
show wireless power-channel calculate (非特権EXECモード)
show wireless sc-profile (非特権EXECモード)
show wireless security (非特権EXECモード)
show wireless smart-connect ap status (非特権EXECモード)
show wireless task (非特権EXECモード)
show wireless wds (非特権EXECモード)
show wireless wireless-mac-filter (非特権EXECモード)
show wireless wireless-trigger (非特権EXECモード)
shutdown (インターフェースモード)
shutdown (BFDピアモード)
shutdown (STOAT送信先モード)
single-channel-scan duration (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan enable (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan interval (APプロファイル・無線モード)
single-channel-scan keep-data-time (APプロファイル・無線モード)
size (リンク監視プローブモード)
smart-connect-profile (無線LANコントローラーモード)
snmp (APプロファイルモード)
snmp trap link-status (インターフェースモード)
snmp trap link-status suppress (インターフェースモード)
snmp trap link-status trap-delay (インターフェースモード)
snmp trap mac-change (インターフェースモード)
snmp-discovery arp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery community (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery deny (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery permit (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-version (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server (グローバルコンフィグモード)
snmp-server community (グローバルコンフィグモード)
snmp-server contact (グローバルコンフィグモード)
snmp-server enable trap (グローバルコンフィグモード)
snmp-server engineid local (グローバルコンフィグモード)
snmp-server group (グローバルコンフィグモード)
snmp-server host (グローバルコンフィグモード)
snmp-server legacy-ifadminstatus (グローバルコンフィグモード)
snmp-server location (グローバルコンフィグモード)
snmp-server source-interface (グローバルコンフィグモード)
snmp-server startup-trap-delay (グローバルコンフィグモード)
snmp-server system-name (グローバルコンフィグモード)
snmp-server user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server view (グローバルコンフィグモード)
sntp-address (DHCPv6モード)
source (リンク監視プローブモード)
source-interface (VXLANモード)
source-interface (RADIUSプロキシーモード)
source-ip (Pingポーリングモード)
spanning-tree alternate-root-inconsistent (インターフェースモード)
spanning-tree autoedge (インターフェースモード)
spanning-tree bpdu (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree cisco-interoperability (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree edgeport (インターフェースモード)
spanning-tree enable (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree errdisable-timeout enable (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree errdisable-timeout interval (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree force-version (インターフェースモード)
spanning-tree forward-time (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree guard loop (インターフェースモード)
spanning-tree guard root (インターフェースモード)
spanning-tree hello-time (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree link-type (インターフェースモード)
spanning-tree max-age (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree max-hops (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mode (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mst instance (インターフェースモード)
spanning-tree mst instance path-cost (インターフェースモード)
spanning-tree mst instance priority (インターフェースモード)
spanning-tree path-cost (インターフェースモード)
spanning-tree portfast (インターフェースモード)
spanning-tree portfast bpdu-filter (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree portfast bpdu-filter (インターフェースモード)
spanning-tree portfast bpdu-guard (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree portfast bpdu-guard (インターフェースモード)
spanning-tree priority (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree priority (インターフェースモード)
spatial-streams (APプロファイル・無線モード)
speed (ラインモード)
speed (インターフェースモード)
ssh (非特権EXECモード)
ssh client allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh client connect-timeout (特権EXECモード)
ssh client port (特権EXECモード)
ssh client session-timeout (特権EXECモード)
ssh client vrf (特権EXECモード)
ssh client vrf (グローバルコンフィグモード)
ssh server (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server authentication (グローバルコンフィグモード)
ssh server deny-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server login-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-auth-tries (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-startups (グローバルコンフィグモード)
ssh server resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
ssh server scp (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-algs (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-ciphers (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-hostkey (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-kex (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-mac (グローバルコンフィグモード)
ssh server session-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server sftp (グローバルコンフィグモード)
ssh server tcpforwarding (グローバルコンフィグモード)
ssh server vrf (グローバルコンフィグモード)
ssid (SCプロファイルモード)
ssid (無線ネットワークモード)
ssid (WDS設定モード)
stack disabled-master-monitoring (グローバルコンフィグモード)
stack enable (グローバルコンフィグモード)
stack management subnet (グローバルコンフィグモード)
stack management vlan (グローバルコンフィグモード)
stack mixed-mode (グローバルコンフィグモード)
stack priority (グローバルコンフィグモード)
stack renumber (グローバルコンフィグモード)
stack renumber cascade (グローバルコンフィグモード)
stack resiliencylink (グローバルコンフィグモード)
stack virtual-chassis-id (グローバルコンフィグモード)
stack virtual-mac (グローバルコンフィグモード)
stackport (インターフェースモード)
state (AMFコンテナコンフィグモード)
static-channel-group (インターフェースモード)
station-isolation enable (APプロファイル・CBモード)
station-isolation enable (APプロファイル・無線モード)
step-type (PTPクロックモード)
stoat collector enable (グローバルコンフィグモード)
stoat collector expiry-period (グローバルコンフィグモード)
stoat collector key (グローバルコンフィグモード)
stoat collector trustpoint (グローバルコンフィグモード)
stoat destination (グローバルコンフィグモード)
stoat discovery (グローバルコンフィグモード)
store-usb enable (APプロファイル・Syslogモード)
storm-action (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-control level (インターフェースモード)
storm-downtime (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-protection (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-window (ポリシーマップ・クラスモード)
strict-user-process-control (グローバルコンフィグモード)
sub-ring (G.8032スイッチモード)
subnet-mask (DHCPモード)
summary-address (OSPFモード)
switch provision (グローバルコンフィグモード)
switchport access vlan (インターフェースモード)
switchport atmf-agentlink (インターフェースモード)
switchport atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
switchport atmf-crosslink (インターフェースモード)
switchport atmf-guestlink (インターフェースモード)
switchport atmf-link (インターフェースモード)
switchport block unicast-flooding (インターフェースモード)
switchport enable vlan (インターフェースモード)
switchport mode (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan trunk promiscuous (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan trunk secondary (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan ufo (インターフェースモード)
switchport port-security (インターフェースモード)
switchport port-security aging (インターフェースモード)
switchport port-security maximum (インターフェースモード)
switchport port-security violation (インターフェースモード)
switchport private-vlan host-association (インターフェースモード)
switchport private-vlan mapping (インターフェースモード)
switchport remote-mirror-egress (インターフェースモード)
switchport resiliencylink (インターフェースモード)
switchport trunk allowed vlan (インターフェースモード)
switchport trunk native vlan (インターフェースモード)
switchport vlan translation default (インターフェースモード)
switchport vlan translation outer-vlan (インターフェースモード)
switchport vlan translation vlan (インターフェースモード)
switchport vlan-stacking (インターフェースモード)
switchport voice dscp (インターフェースモード)
switchport voice vlan (インターフェースモード)
switchport voice vlan priority (インターフェースモード)
synchronization (BGPモード)
synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
syslog (APプロファイルモード)
system psu unused (グローバルコンフィグモード)

#### T (top)

tacacs-server host (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server key (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server timeout (グローバルコンフィグモード)
task (無線LANコントローラーモード)
telnet (非特権EXECモード)
telnet server (グローバルコンフィグモード)
terminal length (非特権EXECモード)
terminal monitor (特権EXECモード)
test (トリガーモード)
test cable-diagnostics tdr interface (特権EXECモード)
test snmp trap snmp (特権EXECモード)
thrash-limiting (インターフェースモード)
time (タスク設定モード)
time (トリガーモード)
timeout (Pingポーリングモード)
timer (G.8032プロファイルモード)
timers basic (RIPモード)
timers basic (RIPngモード)
timers bgp (BGPモード)
timers spf exp (OSPFモード)
topology-change g8032 (G.8032スイッチモード)
traceroute (非特権EXECモード)
transition-mode (VRRPモード)
transmit-interval (BFDピアモード)
transmit-interval (BFDプロファイルモード)
transport (フローエクスポーターモード)
transport-type (PTPクロックモード)
trap (G.8032スイッチモード)
trap (トリガーモード)
trap host (APプロファイル・SNMPモード)
trigger (グローバルコンフィグモード)
trigger activate (特権EXECモード)
trust dscp (ポリシーマップモード)
trustpoint (無線LANコントローラーモード)
trustpoint (STOAT送信先モード)
type (WEP設定モード)
type ap-configuration apply ap (タスク設定モード)
type atmf guest (トリガーモード)
type atmf node (トリガーモード)
type cpu (トリガーモード)
type download ap (タスク設定モード)
type env-sensor (トリガーモード)
type interface (トリガーモード)
type linkmon-probe (トリガーモード)
type log (トリガーモード)
type main-pse (トリガーモード)
type memory (トリガーモード)
type periodic (トリガーモード)
type ping-poll (トリガーモード)
type power-channel ap (タスク設定モード)
type pse-port (トリガーモード)
type reboot (トリガーモード)
type stack disabled-master (トリガーモード)
type stack link (トリガーモード)
type stack master-fail (トリガーモード)
type stack member (トリガーモード)
type time (トリガーモード)
type usb (トリガーモード)

#### U (top)

udld aggressive-mode (グローバルコンフィグモード)
udld enable (グローバルコンフィグモード)
udld port (インターフェースモード)
udld port aggressive-mode (インターフェースモード)
udld port disable (インターフェースモード)
udld reset (特権EXECモード)
udld time disable-period (グローバルコンフィグモード)
udld time message-interval (グローバルコンフィグモード)
unauth-emergency-service-access enable (802.11uモード)
unique-id (特権EXECモード)
unmount (特権EXECモード)
up-count (Pingポーリングモード)
url (リンク監視プローブモード)
usb-port enable (APプロファイルモード)
use-subscriber-id (DHCPモード)
user (RADIUSサーバーモード)
user reject (RADIUSサーバーモード)
username (グローバルコンフィグモード)
username (AMFゲストコンフィグモード)
username password (APプロファイル・SNMPモード)

#### V (top)

vap (APプロファイル・無線モード)
venue group (802.11uモード)
venue name lang name (802.11uモード)
venue type (802.11uモード)
verify-radius-packet enable (キャプティブポータル設定モード)
verify-radius-packet enable (WPAエンタープライズ設定モード)
version (RIPモード)
version (APプロファイル・SNMPモード)
versions (WPAパーソナル設定モード)
versions (WPAエンタープライズ設定モード)
versions (OSENモード)
virtual-ip (VRRPモード)
virtual-ipv6 (VRRPモード)
vlan (VLANモード)
vlan (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
vlan (無線ネットワークモード)
vlan access-map (グローバルコンフィグモード)
vlan classifier activate (インターフェースモード)
vlan classifier group (グローバルコンフィグモード)
vlan classifier rule (グローバルコンフィグモード)
vlan database (グローバルコンフィグモード)
vlan filter (グローバルコンフィグモード)
vlan mode remote-mirror-vlan (VLANモード)
vlan mode stack-local-vlan (VLANモード)
vlan-id (MRPリングモード)
vrf (DHCPモード)
vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address (グローバルコンフィグモード)
vty access-class (グローバルコンフィグモード)
vty ipv6 access-class (グローバルコンフィグモード)

#### W (top)

wait (特権EXECモード)
walled-garden entry (キャプティブポータル設定モード)
walled-garden-dns-proxy enable (キャプティブポータル設定モード)
wan-metrics downlink-load (Hotspot2.0モード)
wan-metrics downlink-speed (Hotspot2.0モード)
wan-metrics info (Hotspot2.0モード)
wan-metrics load-measure-duration (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-load (Hotspot2.0モード)
wan-metrics uplink-speed (Hotspot2.0モード)
wds (無線LANコントローラーモード)
wireless (グローバルコンフィグモード)
wireless ap-configuration apply ap (特権EXECモード)
wireless disassociate ap (特権EXECモード)
wireless download ap (特権EXECモード)
wireless emergency-mode (特権EXECモード)
wireless emergency-mode usb (特権EXECモード)
wireless export wireless-mac-filter (特権EXECモード)
wireless get-tech abort (特権EXECモード)
wireless get-tech ap (特権EXECモード)
wireless get-tech ap-profile (特権EXECモード)
wireless get-tech sc-profile (特権EXECモード)
wireless import wireless-mac-filter (特権EXECモード)
wireless power-channel ap (特権EXECモード)
wireless reset ap (特権EXECモード)
wireless wireless-trigger (特権EXECモード)
wireless-mac-filter (無線LANコントローラーモード)
wireless-mac-filter (APプロファイルモード)
wireless-mac-filter-id (無線ネットワークモード)
wireless-network-management enable (WPAパーソナル設定モード)
wireless-network-management enable (WPAエンタープライズ設定モード)
wireless-trigger (無線LANコントローラーモード)
wireless-trigger-id (無線ネットワークモード)
write file (特権EXECモード)
write memory (特権EXECモード)
write terminal (特権EXECモード)
wrr-queue disable queues (インターフェースモード)
wrr-queue egress-rate-limit (インターフェースモード)
wrr-queue queue-limit (インターフェースモード)

#### Z (top)

zero-wait-dfs enable (APプロファイル・無線モード)