[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform acls-to-vlanclassifiers

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# platform acls-to-vlanclassifiers {more-vlan-classifiers|half-and-half|more-acls}`

`(config)# platform acls-to-vlanclassifiers half-and-half tunnel-support`

`(config)# no platform acls-to-vlanclassifiers`

スイッチチップ内の領域を共有しているマルチプルダイナミックVLANとアクセスリストの設定可能数の配分比率を変更する。
また、VXLAN機能を使用する場合に本コマンドを「half-and-half」「tunnel-support」パラメーターを指定して実行する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はマルチプルダイナミックVLAN数優先（more-vlan-classifiers）。

### パラメーター

`more-vlan-classifiers` | マルチプルダイナミックVLAN数を重視
`half-and-half` | マルチプルダイナミックVLANとACLに均等配分。VXLAN機能を使用する場合はこれを指定
`more-acls` | ACL数を重視
`tunnel-support` | VXLAN機能を使用する場合に指定

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。
■ tunnel-supportパラメーターはx530シリーズのみサポート。x530Lシリーズはサポート対象外

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform acls-to-vlanclassifiers（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN