[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth reauthentication

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth reauthentication`

対象スイッチポートにおいて、Supplicantの再認証を有効にする。
no形式で実行した場合は再認証を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、認証に成功したSupplicantを定期的に再認証する。再認証の間隔はauth timeout reauth-periodコマンドで変更できる。
再認証の動作は次のとおり。

- 802.1X認証
  再認証の時間になると、SupplicantにEAPOLパケット（EAP Request/Identity）を送信してユーザー情報を再取得し、RADIUSサーバーに認証要求を送信する。
  802.1X認証Supplicantは通常ユーザー情報をキャッシュしているので、Supplicantのユーザーが再認証を意識することはない。
- MACベース認証
  再認証の時間になると、SupplicantのMACアドレスをユーザー名、パスワードと見なしてRADIUSサーバーに認証要求を送信する。ただし、auth-mac reauth-relearningコマンドを設定している場合は、再認証の時間になると該当Supplicantの情報を削除して未認証状態に戻す（次に該当Supplicantからパケットを受信したときに認証が行われる）。
  MACベース認証ではMACアドレスに基づいて自動的に認証が行われるため、MACベース認証Supplicantのユーザーが再認証を意識することはない。
- Web認証
  再認証の時間になると、Supplicantの情報を削除して未認証状態に戻す。
  Web認証Supplicantのユーザーは、再認証の時間がくるたびにWebブラウザーを起動して認証を受けなくてはならない。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth reauthenticationコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth reauthentication（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth reauthentication（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN