[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip vrf forwarding

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-if)# [no] ip vrf forwarding VRFNAME`

VRFインスタンスをインターフェースに割り当てる。
no形式で実行した場合は割り当てを解除する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip vrf forwarding blue ↓

### 注意・補足事項

■ VCS構成において、本コマンドを実行すると、設定完了までに2 分程度時間がかかる場合がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip vrf forwarding（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN