[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# remote-vtep

モード: VXLANモード
カテゴリー: L2スイッチング / VXLAN

`(config-vxlan)# remote-vtep NAME A.B.C.D`

`(config-vxlan)# no remote-vtep NAME`

リモートVTEPの名前を付け、リモートVTEPのIPv4アドレスを指定する。
NAMEパラメーターはflood-listコマンドで指定する際にも使用する。
no形式で実行すると、指定した名前のリモートVTEPの設定を削除する。

### パラメーター

`NAME` | リモートVTEPに名前を付ける（20文字以内）
`A.B.C.D` | IPv4アドレスを指定する

### 使用例

■ リモートVTEP「VTEP-B」を構成し、あらかじめ設定されているリモートVTEPのIPv4アドレス「192.168.1.200」を指定する

    awplus(config-vxlan)# remote-vtep VTEP-B 192.168.1.200 ↓

### 注意・補足事項

■ VCS構成ではない単体構成の場合、リモートVTEPの数とVNIにマッピングされたVLANの数は、掛け合わせて896以下になるようにしてください。
VCS構成の場合、リモートVTEPの数とVNIにマッピングされたVLANの数は、掛け合わせて448以下になるようにしてください。

### コマンドツリー

    nvo vxlan (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- remote-vtep（VXLANモード）

### 関連コマンド

flood-list（VXLANモード）
map-access vlan vni（VXLANモード）
nvo vxlan（グローバルコンフィグモード）
platform inter-chip-header 4-word（グローバルコンフィグモード）
source-interface（VXLANモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN