[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# reboot

モード: 特権EXECモード --> 非ログイン状態
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# reboot [stack-member <1-8>]`

再起動する。reloadコマンドと同じ

### パラメーター

`stack-member <1-8>` | VCS構成において、特定のスタックメンバーだけを再起動したいときにメンバーのIDを指定する。VCS構成時にメンバーIDを省略したときはVCSグループ全体を再起動する

### 使用例

■ 本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reboot ↓
    reboot system? (y/n): y ↓

    URGENT: broadcast message:
    System going down IMMEDIATELY!

            ... Rebooting at user request ...

    Restarting system.
    ...

■ VCS構成時にVCSグループ全体を再起動したいときは、単体動作時と同じようにstack-memberパラメーターなしで実行する。

    vcg# reboot ↓
    Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y ↓
    ...

■ VCS構成時に特定のメンバーだけを再起動したいときは、stack-memberパラメーターでメンバーIDを指定する。

    vcg# reboot stack-member 2 ↓
    reboot stack-member 2 system? (y/n):  y ↓
    ...

### 関連コマンド

reload（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK