[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# set queue

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# set queue <0-7>`

`(config-pmap-c)# no set queue`

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定した送信キューを割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時の送信キュー割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

### パラメーター

`<0-7>` | 送信キュー番号

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- set queue（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK