[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# est-url

モード: CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`(ca-trustpoint)# [no] est-url URL`

ESTサーバーのURLを指定する。
no形式で実行した場合は指定したURLを無効にする。

### パラメーター

`URL` | https://から始まるESTサーバーのURLを指定する

### 使用例

■ 証明書取得方法にestを指定し、https://est.example.com:8443から証明書を自動取得するよう設定する。

    awplus(ca-trustpoint)# enrollment est ↓
    awplus(ca-trustpoint)# est-url https://est.example.com:8443 ↓

### 注意・補足事項

■ URLは、必ず「https://」から始まる文字列を指定すること。
■ 「.well-known/est/」はURLに含めないこと。

### コマンドツリー

    crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- est-url（CAトラストポイントモード）

### 関連コマンド

enrollment（CAトラストポイントモード）
est-username（CAトラストポイントモード）
est-password（CAトラストポイントモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK