[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show spanning-tree mst instance

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`> show spanning-tree mst instance <1-15> [interface IFNAME]`

（MSTP）指定したMSTインスタンスの全般的な情報、および、該当MSTインスタンスにおける各スイッチポートの情報を表示する。

### パラメーター

`<1-15>` | MSTインスタンスID
`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時は該当MSTインスタンスに所属するすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show spanning-tree mst instance 1 ↓
    % 1: MSTI Root Path Cost 0 - MSTI Root Port 0 - MSTI Bridge Priority 32768
    % 1: MSTI Root Id 80010000cd240367
    % 1: MSTI Bridge Id 80010000cd240367
    % 1: 1 topology changes - last topology change Mon Jan 30 06:11:45 2012
    %   port1.0.11: Port 5021 - Id 839d - Role Disabled - State Discarding
    %   port1.0.11: Designated Internal Path Cost 0  - Designated Port Id 839d
    %   port1.0.11: Configured Internal Path Cost 20000000
    %   port1.0.11: Configured CST External Path cost 20000000
    %   port1.0.11: CST Priority 128  - MSTI Priority 128
    %   port1.0.11: Designated Root 80010000cd240367
    %   port1.0.11: Designated Bridge 80010000cd240367
    %   port1.0.11: Message Age 0 - Max Age 0
    %   port1.0.11: Hello Time 2 - Forward Delay 15
    %   port1.0.11: Forward Timer 0 - Msg Age Timer 0 - Hello Timer 0
    %
    %   port1.0.10: Port 5020 - Id 839c - Role Disabled - State Discarding
    %   port1.0.10: Designated Internal Path Cost 0  - Designated Port Id 839c
    %   port1.0.10: Configured Internal Path Cost 20000000
    %   port1.0.10: Configured CST External Path cost 20000000
    %   port1.0.10: CST Priority 128  - MSTI Priority 128
    %   port1.0.10: Designated Root 80010000cd240367
    %   port1.0.10: Designated Bridge 80010000cd240367
    %   port1.0.10: Message Age 0 - Max Age 0
    %   port1.0.10: Hello Time 2 - Forward Delay 15
    %   port1.0.10: Forward Timer 0 - Msg Age Timer 0 - Hello Timer 0
    %
    %   port1.0.12: Port 5014 - Id 8396 - Role Disabled - State Discarding
    %   port1.0.12: Designated Internal Path Cost 0  - Designated Port Id 8396
    %   port1.0.12: Configured Internal Path Cost 20000000
    %   port1.0.12: Configured CST External Path cost 20000000
    %   port1.0.12: CST Priority 128  - MSTI Priority 128
    %   port1.0.12: Designated Root 80010000cd240367
    %   port1.0.12: Designated Bridge 80010000cd240367
    %   port1.0.12: Message Age 0 - Max Age 0
    %   port1.0.12: Hello Time 2 - Forward Delay 15
    %   port1.0.12: Forward Timer 0 - Msg Age Timer 0 - Hello Timer 0
    %
    %

表 1
MSTI Root Path Cost | ルートブリッジのパスコスト
MSTI Root Port | ルートポートのインターフェースインデックス番号。ルートブリッジのときは 0 と表示される。トランクポートの場合はトランクグループのインターフェースインデックス番号で表示される
MSTI Bridge Priority | ブリッジプライオリティ
MSTI Root Id | ルートのブリッジ識別子。ルートのブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
MSTI Bridge Id | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
topology change(s) | トポロジーチェンジが発生した回数（厳密にはTCフラグの付いたBPDUの数を示す）
last topology change | 最後にトポロジーチェンジが発生した日時
Ifindex | インターフェースインデックス番号
Port Id | そのポートのポートID
Role | ポートの役割(Masterport/ Rootport/ Alternate / Designated / Disabled)
State | ポートの状態(Learning / Forwarding / Discarding)
Designated Internal Path Cost | インターナルのパスコスト
Designated Port Id | ポートの ID
Configured Internal Path Cost | Internalのパスコスト設定値
Configured CST External Path cost | Externalのパスコスト設定値
CST Priority | CSTのポートプライオリティー
MSTI Priority | インスタンスのポートプライオリティー
Designated Root | ルートのブリッジ識別子。ルートのブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
Designated Bridge | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティー（16進数先頭4桁）とMACアドレスで構成される
Message Age | メッセージ経過時間
Max Age | 最大エージタイム設定値
Hello Time | ハロータイム設定値
Forward Delay | フォワードディレイタイム設定値
Forward Timer | 実際のフォワードディレイタイマー
Msg Age Timer | そのポートがBPDUの情報を破棄するタイマー。初期設定の場合STPは20秒から、RSTP･MSTPは Hello Time×3 の時間をカウントダウンする
Hello Timer | ハローを送信に使用するtimer。0になった時点でハローパケットを送信する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行しても、スパニングツリープロトコルの動作モードがMSTPでない場合は何も表示されない。
■ 本コマンドはEXECモードだけでなくインターフェースモードでも実行できる。

### 関連コマンド

instance priority（MSTモード）
instance vlan（MSTモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree mst instance（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）
spanning-tree mst instance priority（インターフェースモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK