[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# reload rolling

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# reload rolling`

VCSグループ全体を再起動する。再起動する際、マスターから再起動を行い、ついで、新マスターの再起動を行う（VCSホットソフトウェアアップグレード）。reboot rollingコマンドと同じ。

### 使用例

■ 本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reload rolling ↓
    The stack master will reboot immediately and boot up with the configuration file settings.
    The remaining stack members will then reboot once the master has finished re-configuring.
    Continue the rolling reboot of the stack? (y/n): y ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはメジャーバージョンアップには使えない。
■ ダイナミックルーティングを使用している環境で本コマンドを実行すると、経路情報の再取得が必要になるため、再起動中にトラフィック転送が一時停止する場合がある。

### 関連コマンド

reboot rolling（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK